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                                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
                                                                        города-курорта Кисловодска
                                                                              от______________ 
                                                                              № ______________  


МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
градостроительного проектирования муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края

I. Общие положения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края.
[bookmark: _Toc228385056][bookmark: _Toc228431181]1.1. Определение целей нормирования в увязке с документами стратегического планирования.
1.1.1 К полномочиям органов местного самоуправления города-курорта Кисловодска в области градостроительной деятельности в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГрК РФ) от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 23.03.2026) (принят Государственной Думой 22.12.2004 г., одобрен Советом Федерации 24.12.2004 г.).
Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края (далее по тексту – МНГП города-курорта Кисловодска) разработаны в целях реализации полномочий органов местного самоуправления города-курорта Кисловодска в сфере градостроительной деятельности.
МНГП города-курорта Кисловодска разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации, Ставропольского края и города-курорта Кисловодска.
При разработке МНГП использовались Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования (далее – Методические рекомендации)[footnoteRef:1]. [1:  Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» – https://docs.cntd.ru/document/573722458?ysclid=mo7495zja6659632097 ] 

МНГП города-курорта Кисловодска устанавливают предельные значения расчетных показателей минимальной обеспеченности и максимальной территориальной доступности населения объектами местного значения, которые отражаются в документах территориального планирования, учитываются в правилах землепользования и застройки (в целях комплексного развития территории), в документации по планировке территории, с помощью которых планируется обеспечение базовыми социальными, транспортными, инженерными услугами, основываясь на положениях:
· Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года и с прогнозом до 2036 года, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;
· Закона Ставропольского края от 25.12.2025 № 126-кз «О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2030 года и на период до 2036 года» (принят Думой Ставропольского края от 18.12.2025 г.);
· Государственных программ Ставропольского края, приведенных в перечне государственных программ Ставропольского края, утв. Распоряжением Правительства Ставропольского края от 12.07.2023 № 379-рп (с изм. на 04.02.2026 г.) (в ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 18.06.2024 № 483-рп, от 18.12.2024 № 1040-рп, от 27.02.2025 № 155-рп, от 18.07.2025 № 505-рп, от 04.02.2026 № 46-рп);
· Муниципальных программ города-курорта Кисловодска.
Целью утверждения и применения МНГП муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования Российской Федерации, Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края.
Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (предельных показателей) выполнены с учетом современного состояния видов инфраструктур, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию таких объектов и услуг, прогноза численности населения муниципального образования, территориальных, климатических, планировочных особенностей Ставропольского края и муниципального образования города-курорта Кисловодска.
[bookmark: _Toc228385057][bookmark: _Toc228431182]1.2 Перечень областей нормирования, для которых местными нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели.
В соответствии с требованиями Грк РФ[footnoteRef:2], Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования[footnoteRef:3] (далее по тексту – Методические рекомендации), а также с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ[footnoteRef:4] и Закона Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (с изм. на 06.12.2024 г.), в МНГП установлены предельные значения расчетных показателей для объектов местного значения в следующих приоритетных областях: [2:  Часть 3 статьи 29.2 ГрК РФ]  [3:  Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71]  [4:  Статья 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 13.12.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. в силу с 01.01.2025)] 

· электроснабжение;
· теплоснабжение;
· газоснабжение;
· водоснабжение и водоотведение;
· автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация транспортного обслуживания;
· образование;
· физическая культура и массовый спорт;
· обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
· иные области в связи с решением вопросов местного значения городского округа.
К иным областям в связи с решением вопросов местного значения города-курорта Кисловодска отнесены:
· жилищное строительство;
· благоустройство и озеленение территории;
· культура;
· торговля, общественное питание и бытовое обслуживание;
· архивное дело;
· места захоронения и организация ритуальных услуг;
· объекты для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального округа Ставропольского края, городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
[bookmark: _Toc228385058][bookmark: _Toc228431183]1.3 Сведения о дифференциации (районировании) территории муниципального образования для целей применения расчетных показателей.
1.3.1 Города-курорта Кисловодска является муниципальным образованием и наделен статусом городского округа Законом Ставропольского края от 04.10.2004 № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» и располагается на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды[footnoteRef:5]. [5:  Ст. 2 Устава городского округа города-курорта Кисловодска, утв. Решением Думы города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 27.03.2019 № 27-519.] 

Граница городского округа города-курорта Кисловодска установлена с Законом Ставропольского края от 25.08.2004 № 78-кз «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края» (принят Государственной Думой Ставропольского края 15.07.2004 г.).
Статьей 1 Закона Ставропольского края № 78-кз установлен состав муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края, включающий 11 населенных пунктов.
Сведения о составе территории города-курорта Кисловодска представлены в таблице № 1.

Таблица 1 – Населенные пункты в составе муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края, 2026 г.[footnoteRef:6] [6:  Состав и наименование населенных пунктов города-курорта Кисловодска приведены в соответствии с Уставом городского округа города-курорта Кисловодска, утв. Решением Думы города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 27.03.2019 № 27-519 (в ред. от 11.12.2024 года №120-624)] 

	Наименование населенного пункта
	Тип населенного пункта
	Численности населения, чел.[footnoteRef:7] [7:  Численность населения приводится по данным Всероссийской переписи населения на 2021 г.] 

	Класс населенного пункта

	город Кисловодск
	Городской (город)
	125931[footnoteRef:8] [8:  Численность населения по данным федеральной службы государственной статистики на 01.01.2025 г.] 

	Большой город (100-250 тыс. чел.)

	поселок Аликоновка
	Сельский (поселок)
	1659
	Большой (1-3 тыс. чел.)

	поселок Белореченский
	Сельский (поселок)
	641
	Средний (201-1000 чел.)

	поселок Высокогорный
	Сельский (поселок)
	67
	Малый (50-200)

	поселок Зеленогорский
	Сельский (поселок)
	1633
	Большой (1-3 тыс. чел.)

	поселок Индустрия
	Сельский (поселок)
	590
	Средний (201-1000 чел.)

	поселок Левоберезовский
	Сельский (поселок)
	383
	Средний (201-1000 чел.)

	поселок Луначарский
	Сельский (поселок)
	1373
	Большой (1-3 тыс. чел.)

	поселок Нарзанный
	Сельский (поселок)
	572
	Средний (201-1000 чел.)

	поселок Новокисловодский
	Сельский (поселок)
	379
	Средний (201-1000 чел.)

	поселок Правоберезовский
	Сельский (поселок)
	154
	Малый (50-200)

	Всего
	Городские населенные пункты – 1 ед.;
Сельские населенные пункты – 10 ед.
	132977[footnoteRef:9] [9:  Численность населения по данным федеральной службы государственной статистики на 01.01.2025 г.] 

	Большой город (100-250 тыс. чел.) – 1 ед.;
Большой сельский населенный пункт (1-3 тыс. чел.) – 3 ед.;
Средний сельский населенный пункт (201-1000 чел.) – 5 ед.
Малый сельский населенный пункт (50-200 чел.) – 2 ед.



1.3.2. Поскольку для некоторых показателей обеспеченности населения города-курорта Кисловодска объектами местного значения, параметры нормирования отличаются для городских и сельских населенных пунктов, то в настоящем проекте МНГП принята дифференциация территории (там, где такая дифференциация возможна и необходима) расчетных показателей минимальной обеспеченности объектами местного значения города-курорта Кисловодска и показателей их территориальной доступности для населения, отдельно – для города Кисловодска, отдельно – для сельских населенных пунктов в составе муниципального образования.
В случае отсутствия необходимости дифференциации расчетных показателей по типам муниципальных образований и численности населения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности принимаются едиными для всей территории и населения города-курорта Кисловодска.
[bookmark: _Toc228385059][bookmark: _Toc228431184]1.4 Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования
[bookmark: _Toc228385060][bookmark: _Toc228431185]1.4.1 Электроснабжение
В соответствии Законом Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (с изм. на 06.12.2024 г.) (в ред. Законов Ставропольского края от 09.12.2014 № 110-кз, от 12.03.2015 № 16-кз, от 06.10.2015 № 98-кз, от 10.04.2017 № 32-кз, от 08.12.2017 № 124-кз, от 11.07.2018 № 53-кз, от 22.07.2019 № 51-кз, от 07.10.2020 № 100-кз, от 22.06.2021 № 64-кз, от 04.04.2023 № 27-кз, от 02.04.2024 № 30-кз, от 06.12.2024 № 135-кз). (принят Думой Ставропольского края от 31.05.2012 г.), к объектам местного значения городского округа в области электроснабжения относятся:
· линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектной номинальной класс напряжения которых составляет 0,4-6 (10) – 20 кВ;
· подстанции, проектный номинальный класс напряжения, которых составляет 0,4-6 (10) – 20 кВ.

Таблица 2 – Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления в городах, не оборудованных стационарными электроплитами, кВт*ч/год на 1 
	без кондиционеров
	1700

	
	
	
	с кондиционерами
	2000

	
	
	Объем электропотребления в городах, оборудованных стационарными электроплитами, кВт*ч/год на 1 
	без кондиционеров
	2100

	
	
	
	с кондиционерами
	2400

	
	
	Объем электропотребления в поселках (без кондиционеров), кВт*ч/год на 1 
	не оборудованные стационарными электроплитами
	950

	
	
	
	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	1350

	
	
	Использование максимума электрической нагрузки в городах, не оборудованных стационарными электроплитами, ч/год
	без кондиционеров
	5200

	
	
	
	с кондиционерами
	5700

	
	
	Использование максимума электрической нагрузки в городах, оборудованных стационарными электроплитами, ч/год
	без кондиционеров
	5300

	
	
	
	с кондиционерами
	5800

	
	
	Использование максимума электрической нагрузки в поселках (без кондиционеров), ч/год
	не оборудованные стационарными электроплитами
	4100

	
	
	
	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	4400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, в том числе общежитий квартирного типа, утверждены Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.08.2012 № 298-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ставропольском крае» (в ред. приказов министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 14.12.2012 № 439-о/д, от 04.06.2015 № 120, от 11.03.2016 № 83, от 29.05.2017 № 160).

[bookmark: _Hlk213245246]Таблица 3 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения жилых помещений многоквартирных домов и жилых домов, в том числе общежитий квартирного типа, общежитий коридорного, гостиничного и секционного типов, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:10] [10:  Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.08.2012 № 298-О/Д «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ставропольском крае» – https://docs.cntd.ru/document/461510688?ysclid=mdregltllp262210016 ] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт·ч/год на 1 чел.
	Категория жилых помещений (тип)*
	Количество комнат в жилом помещении
	Количество человек, проживающих в помещении

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5 и более

	
	
	
	МКД 1
	1
	1096,8
	680,4
	526,8
	427,2
	373,2

	
	
	
	
	2
	1414,8
	877,2
	679,2
	552,0
	481,2

	
	
	
	
	3
	1600,8
	992,4
	769,2
	624,0
	544,8

	
	
	
	
	4 и более
	1732,8
	1074,0
	831,6
	675,6
	589,2

	
	
	
	МКД 2
	1
	1762,8
	1093,2
	846,0
	687,6
	598,8

	
	
	
	
	2
	2274,0
	1410,0
	1092,0
	886,8
	772,8

	
	
	
	
	3
	2574,0
	1596,0
	1234,8
	1003,2
	874,8

	
	
	
	
	4 и более
	2785,2
	1726,8
	1336,8
	1086,0
	946,8

	
	
	
	ЖД 1
	1
	1654,8
	1026,0
	794,4
	645,6
	562,8

	
	
	
	
	2
	1953,6
	1210,8
	937,2
	762,0
	663,6

	
	
	
	
	3
	2134,8
	1323,6
	1024,8
	832,8
	726,0

	
	
	
	
	4 и более
	2268,0
	1406,4
	1088,4
	884,4
	770,4

	
	
	
	ЖД 2
	1
	2895,6
	1795,2
	1389,6
	1129,2
	984,0

	
	
	
	
	2
	3417,6
	2118,0
	1640,4
	1333,2
	1161,6

	
	
	
	
	3
	3735,6
	2316,0
	1792,8
	1456,8
	1269,6

	
	
	
	
	4 и более
	3967,2
	2460,0
	1904,4
	1546,8
	1348,8

	
	
	
	ОБЩ 1
	–
	1524,0
	944,4
	732,0
	594,0
	518,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


*Примечание:
МКД 1 – Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения;
МКД 2 – Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения;
ЖД 1 – Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными, электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения;
ЖД 2 – Жилые дома, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения;
ОБЩ 1 – Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения.

В таблице ниже приведены нормы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке.

Таблица 4 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электроснабжения при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:11] [11:  Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.08.2012 № 298-О/Д «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ставропольском крае» – https://docs.cntd.ru/document/461510688?ysclid=mdregltllp262210016 ] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт*ч/год на м2
	Освещение в целях содержания сельскохозяйственных животных
	4,08

	
	
	
	Освещение иных надворных построек, в том числе бань, саун, бассейнов, гаражей, теплиц (зимних садов)
	13,08

	
	
	Объем электропотребления на приготовление пищи и подогрев воды для сельскохозяйственных животных, кВт*ч/год на 1 голову животного
	18,72

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc228431186]1.4.2 Газоснабжение
На территории города-курорта Кисловодска к объектам местного значения в области газоснабжения, согласно Закону Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (с изм. на 06.12.2024 г.) (в ред. Законов Ставропольского края от 09.12.2014 № 110-кз, от 12.03.2015 № 16-кз, от 06.10.2015 № 98-кз, от 10.04.2017 № 32-кз, от 08.12.2017 № 124-кз, от 11.07.2018 № 53-кз, от 22.07.2019 № 51-кз, от 07.10.2020 № 100-кз, от 22.06.2021 № 64-кз, от 04.04.2023 № 27-кз, от 02.04.2024 № 30-кз, от 06.12.2024 № 135-кз). (принят Думой Ставропольского края от 31.05.2012 г.), относятся:
· газопроводы среднего давления;
· газораспределительные пункты;
· газовые сети;
· автоматизированные газораспределительные станции.

Таблица 5 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:12] [12:  Приложение А СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления»] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объемы газопотребления, м3/год на 1 чел.*
	при наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	при отсутствии всех видов горячего водоснабжения
	180 (220 в сельской местности)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Примечание:
*1. При теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3).

В таблице ниже приведены нормы потребления коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории города-курорта Кисловодск.

Таблица 6 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:13] [13:  Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11.03.2016 № 87 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ставропольском крае» (в ред. Приказов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.03.2016 № 101, от 19.04.2016 № 120) – https://docs.cntd.ru/document/432973736?ysclid=mdrgaeqktz640534947] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем газопотребления на отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом, м3/год на м2
	Отопление бани
	20,40

	
	
	
	Отопление теплицы
	366,00

	
	
	
	Отопление гаража
	46,80

	
	
	Объем газопотребления на приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота при газоснабжении природным газом, м3/год на 1 голову животного
	199,20

	
	
	Объем газопотребления на приготовление пищи и подогрев воды для иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом, м3/год на 1 голову животного
	19,92

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc228385061][bookmark: _Toc228431187]1.4.3 Теплоснабжение
На территории города-курорта Кисловодск к объектам местного значения в области теплоснабжения относятся[footnoteRef:14]: [14:  Закон Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (с изм. на 06.12.2024 г.) (в ред. Законов Ставропольского края от 09.12.2014 № 110-кз, от 12.03.2015 № 16-кз, от 06.10.2015 № 98-кз, от 10.04.2017 № 32-кз, от 08.12.2017 № 124-кз, от 11.07.2018 № 53-кз, от 22.07.2019 № 51-кз, от 07.10.2020 № 100-кз, от 22.06.2021 № 64-кз, от 04.04.2023 № 27-кз, от 02.04.2024 № 30-кз, от 06.12.2024 № 135-кз) (принят Думой Ставропольского края 31.05.2012 г.)] 

· магистральные тепловые сети;
· насосные станции на магистральных тепловых сетях;
· котельные;
· центральные тепловые пункты.

Таблица 7 – Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления, Гкал/год на 1 чел.
	при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом
	0,97

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом
	2,40

	
	
	
	при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом
	1,43

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



Согласно Приказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 20.11.2014 № 807 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Ставропольском крае», на территории города Кисловодск приняты следующие нормы.

Таблица 8 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:15] [15:  Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 20.11.2014 № 807 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Ставропольском крае» – https://docs.cntd.ru/document/423975700?ysclid=mdsg050jb2107192928 ] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем теплопотребления в многоквартирных или жилых домах до 1999 г. постройки включительно, Гкал/год на м2
	1 этаж
	0,3248

	
	
	
	2 этажа
	0,2940

	
	
	
	3 этажа
	0,1946

	
	
	
	4 этажа
	0,1729

	
	
	
	5 этажей
	0,1603

	
	
	
	6 этажей
	0,1575

	
	
	
	7 этажей
	0,1498

	
	
	
	8 этажей
	0,1610

	
	
	
	9 этажей
	0,1680

	
	
	
	10 этажей
	–

	
	
	
	11 этажей
	–

	
	
	
	12 этажей
	0,1575

	
	
	
	13 этажей
	–

	
	
	
	14 этажей
	0,1862

	
	
	
	15 этажей
	–

	
	
	
	16 этажей и более
	0,2072

	
	
	Объем теплопотребления в многоквартирных или жилых домах после 1999 г. постройки включительно, Гкал/год на м2
	1 этаж
	–

	
	
	
	2 этажа
	–

	
	
	
	3 этажа
	–

	
	
	
	4 этажа
	0,0679

	
	
	
	5 этажей
	

	
	
	
	6 этажей
	0,0693

	
	
	
	7 этажей
	

	
	
	
	8 этажей
	0,0756

	
	
	
	9 этажей
	–

	
	
	
	10 этажей
	–

	
	
	
	11 этажей
	–

	
	
	
	12 этажей и более
	0,0539

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc228385062][bookmark: _Toc228431188]1.4.4 Водоснабжение
В соответствии с Законом Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (с изм. на 06.12.2024 г.) (в ред. Законов Ставропольского края от 09.12.2014 № 110-кз, от 12.03.2015 № 16-кз, от 06.10.2015 № 98-кз, от 10.04.2017 № 32-кз, от 08.12.2017 № 124-кз, от 11.07.2018 № 53-кз, от 22.07.2019 № 51-кз, от 07.10.2020 № 100-кз, от 22.06.2021 № 64-кз, от 04.04.2023 № 27-кз, от 02.04.2024 № 30-кз, от 06.12.2024 № 135-кз). (принят Думой Ставропольского края от 31.05.2012 г.), к объектам местного значения в области водоснабжения на территории города-курорта Кисловодска относятся:
· водопроводные насосные станции;
· магистральные водопроводы;
· водопроводные сети;
· водозаборные, артезианские скважины;
· резервуары воды.

Таблица 9 – Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	195

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Водозаборные, артезианские скважины
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество резервных скважин на водозаборе Ⅰ категории надежности*, ед.**
	Число рабочих скважин – 1-4 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих скважин – 5-12 ед.
	2

	
	
	
	Число рабочих скважин –13 ед. и более
	Не менее 20%

	
	
	Количество резервных скважин на водозаборе Ⅱ категории надежности*, ед.**
	Число рабочих скважин – 1-4 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих скважин – 5-12 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих скважин –13 ед. и более
	Не менее 10%

	
	
	Количество резервных скважин на водозаборе Ⅲ категории надежности*, ед.**
	Число рабочих скважин – 1-4 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих скважин – 5-12 ед.
	–

	
	
	
	Число рабочих скважин –13 ед. и более
	–

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Водопроводные насосные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество резервных агрегатов в насосной станции для Ⅰ категории надежности*, ед.
	Число рабочих агрегатов одной группы*** – до 6 ед.
	2

	
	
	
	Число рабочих агрегатов одной группы*** – более 6
	2

	
	
	Количество резервных агрегатов в насосной станции для Ⅱ категории надежности*, ед.
	Число рабочих агрегатов одной группы*** – до 6 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих агрегатов одной группы*** – более 6
	1+1 на складе

	
	
	Количество резервных агрегатов в насосной станции для Ⅲ категории надежности*, ед.
	Число рабочих агрегатов одной группы*** – до 6 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих агрегатов одной группы*** – более 6
	–

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Примечание:
1. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды[footnoteRef:16]. [16:  СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» – https://docs.c№td.ru/docume№t/728474306?ysclid=m88qbgqduu986801260&marker=7DS0KD&sectio№=text ] 

*2. В соответствии п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения подразделяются на 3 категории по степени обеспеченности подачи воды:
· Ⅰ категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
· Ⅱ категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи должна быть не более 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
· Ⅲ категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи должна быть не более 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
**3. В зависимости от гидрогеологических условий и качества воды при существующем обосновании количество скважин может быть увеличено. 
4. Для водозаборов всех категорий следует предусматривать наличие на складе резервных насосов: при количестве рабочих скважин до 12 – один; при большем количестве – 10% числа рабочих скважин[footnoteRef:17]. [17:  СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» – https://docs.c№td.ru/docume№t/728474306?ysclid=m88qbgqduu986801260&marker=7DS0KD&sectio№=text ] 

***5. В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы. Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях Ⅰ и Ⅱ категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата. При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по настоящей таблице, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе. В насосных станциях водопроводов поселений с числом жителей до 5 тыс. чел при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов)[footnoteRef:18]. [18:  СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» – https://docs.c№td.ru/docume№t/728474306?ysclid=m88qbgqduu986801260&marker=7DS0KD&sectio№=text ] 

6. На водоводах и линиях водопроводной сети, при необходимости следует предусматривать установку: поворотных заторов (задвижек) для выделения ремонтных участков; клапанов для впуска и выпуска при опорожнении и заполнении трубопроводов; клапанов для впуска и защемления воздуха; вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов; компенсаторов; монтажных вставок; обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для включения ремонтных участков; регуляторов давления; аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления. На трубопроводах диаметром 800 мм и более допускается устройство разгрузочных камер или установка аппаратуры, предохраняющей водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого при принятого типа труб[footnoteRef:19]. [19:  СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» – https://docs.c№td.ru/docume№t/728474306?ysclid=m88qbgqduu986801260&marker=7DS0KD&sectio№=text ] 


Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16.05.2013 № 131-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае» (в ред. от 29.05.2017 № 159), приняты следующие расчетные показатели по водоснабжению в жилых помещениях (таблица).

Таблица 10 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения в жилых помещениях и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:20] [20:  Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16.05.2013 № 131-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае» – https://docs.cntd.ru/document/460107870?ysclid=mdsjfjhbno366775235 ] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	
	
	
	Категория жилых помещений
	ХВС
	ГВС

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем холодного водопотребления в жилых помещениях, м3/год на 1 чел.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	72,0
	16,8*

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	52,8
	37,2

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	52,8
	38,4

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	37,2
	19,2

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	46,8
	30,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	88,8
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	90,0
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	91,2
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	86,4
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	76,8
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	46,8
	0,0

	
	
	
	Жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	66,0
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	37,2
	21,6

	
	
	
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	27,6
	0,0

	
	
	
	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	38,4
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	20,4
	0,0

	
	
	
	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	28,8
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	14,4
	0,0

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	37,2
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), водонагревателем всех типов, с ванной
	61,2
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой с централизованным водоотведением
	14,4
	0,0

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения (с выгребом или септиком), с общими душевыми на этаж и общими кухнями
	58,8
	0,0

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями
	58,8
	0,0

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без кухни и душевой
	31,2
	0,0

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми, без кухни
	51,6
	0,0

	
	
	
	Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душевой, с общей кухней
	31,2
	10,8

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Примечание:
* – значение определено с применением метода аналогов.

Согласно СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти.
В таблице ниже приведены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории города-курорта Кисловодск.

Таблица 11 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения при использовании земельного участка и надворных построек и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:21] [21:  Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16.05.2013 № 131-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае» – https://docs.cntd.ru/document/460107870?ysclid=mdsjfjhbno366775235 ] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем холодного водопотребления на полив земельного участка, м3/год на м2
	0,36

	
	
	Объем холодного водопотребления на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, м3/год на 1 голову животного
	Корова
	31,32

	
	
	
	Свинья
	7,08

	
	
	
	Овца или коза
	1,56

	
	
	
	Лощадь
	23,28

	
	
	
	Курица
	0,12

	
	
	
	Индейка
	0,12

	
	
	
	Утка
	0,6

	
	
	
	Гусь
	0,6

	
	
	
	Нутрия, кролик
	1,32

	
	
	Объем холодного водопотребления на водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, м3/год на 1 чел.
	77,64

	
	
	Объем холодного водопотребления на водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов, м3/год на 1 чел.
	12,24

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Примечание:
1. Период использования холодной воды на полив земельного участка с 15 апреля по 15 сентября ежегодно.
2. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства и других местных условий[footnoteRef:22]. [22:  Табл. 3 СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*] 

3. Количество поливок следует принимать 2 раза в сутки в зависимости от климатических условий[footnoteRef:23]. [23:  Табл. 3 СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*] 


[bookmark: _Toc228385063][bookmark: _Toc228431189]1.4.5 Водоотведение
Перечень объектов местного значения в области водоотведения, для которых в местных нормативах градостроительного проектирования определены расчетные показатели минимального уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности установлен в соответствии с Законом Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (с изм. на 06.12.2024 г.).
К объектам местного значения в области водоотведения относятся:
· канализационные насосные станции;
· магистральные канализационные коллекторы;
· очистные сооружения канализации;
· очистные сооружения дождевой канализации.
Согласно п. 5.13 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» суточный расход стоков следует принимать равным водопотреблению без учета расхода воды на поливку.
Удельное водоотведение в не канализованных районах следует принимать 25 л/сут. на одного жителя[footnoteRef:24]. [24:  СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – https://docs.cntd.ru/document/554820821?ysclid=mdsml8z3u0328861594 ] 

Согласно пункту 5.1.5 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» в дополнении к расходам, определенным по таблице ниже для централизованных систем, следует учитывать поступление следующих притоков сточных вод, принимая их среднее количество в процентах от суммы притоков в размере:
· сточных вод от предприятий сферы торговли, услуг и местной промышленности – 6-12%;
· неучтенных притоков от абонентов – 4-8%;
· неорганизованного притока (поверхностные, инфильтрационные и дренажные воды) – 4-8%.
В таблице ниже приведены нормы отведения сточных вод на территории города-курорта Кисловодск.

Таблица 12 – Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140

	
	
	
	То же, с централизованным горячим водоснабжением
	195

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Канализационные очистные и сопутствующие сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. м3/сут.
	Не нормируется

	
	
	Размер земельного участка для очистных сооружений канализации в зависимости от производительности, га
	До 0,1 тыс. м3/сут.
	0,10

	
	
	
	0,1-0,2 тыс. м3/сут.
	0,25

	
	
	
	0,2-0,4 тыс. м3/сут.
	0,40

	
	
	
	0,4-0,8 тыс. м3/сут.
	0,80

	
	
	
	0,8-17,0 тыс. м3/сут.
	4,00

	
	
	
	17,0-40,0 тыс. м3/сут.
	6,00

	
	
	
	40,0-130,0 тыс. м3/сут.
	12,00

	
	
	
	130,0-175,0 тыс. м3/сут.
	14,00

	
	
	
	175,0-280,0 тыс. м3/сут.
	18,00

	
	
	Размер земельного участка для иловых площадок в зависимости от производительности, га 
	До 0,1 тыс. м3/сут.
	–

	
	
	
	0,1-0,2 тыс. м3/сут.
	–

	
	
	
	0,2-0,4 тыс. м3/сут.
	–

	
	
	
	0,4-0,8 тыс. м3/сут.
	–

	
	
	
	0,8-17,0 тыс. м3/сут.
	3,0

	
	
	
	17,0-40,0 тыс. м3/сут.
	9,0

	
	
	
	40,0-130,0 тыс. м3/сут.
	25,0

	
	
	
	130,0-175,0 тыс. м3/сут.
	30,0

	
	
	
	175,0-280,0 тыс. м3/сут.
	55,0

	
	
	Размер земельного участка для биологических прудов глубокой очистки сточных вод в зависимости от производительности, га
	До 0,1 тыс. м3/сут.
	–

	
	
	
	0,1-0,2 тыс. м3/сут.
	–

	
	
	
	0,2-0,4 тыс. м3/сут.
	–

	
	
	
	0,4-0,8 тыс. м3/сут.
	–

	
	
	
	0,8-17,0 тыс. м3/сут.
	3,0

	
	
	
	17,0-40,0 тыс. м3/сут.
	6,0

	
	
	
	40,0-130,0 тыс. м3/сут.
	20,0

	
	
	
	130,0-175,0 тыс. м3/сут.
	30,0

	
	
	
	175,0-280,0 тыс. м3/сут.
	–

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Канализационные насосные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество резервных насосных агрегатов для отведения бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод (Ⅰ категория надежности**), ед.
	Число рабочих насосов – 1 ед.
	1+1 на складе

	
	
	
	Число рабочих насосов – 2 ед.
	1+1 на складе

	
	
	
	Число рабочих насосов – 3 ед. и более
	2

	
	
	Количество резервных насосных агрегатов для отведения бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод (Ⅱ категория надежности**), ед.
	Число рабочих насосов – 1 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих насосов – 2 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих насосов – 3 ед. и более
	2

	
	
	Количество резервных насосных агрегатов для отведения бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод (Ⅲ категория надежности**), ед.
	Число рабочих насосов – 1 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих насосов – 2 ед.
	1

	
	
	
	Число рабочих насосов – 3 ед. и более
	1+1 на складе

	
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Примечание:
**1. Насосные станции по надежности действия подразделяются на 3 категории:
· [bookmark: _Hlk211592148]Ⅰ категория – не допускается перерыва или снижения подачи сточных вод.
· Ⅱ категория – допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч или снижение ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения.
· Ⅲ категория – допускается перерыв в подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения при численности жителей муниципального образования до 5000 чел.).
2. В насосных станциях Ⅰ категории надежности действия при невозможности обеспечения электропитания от двух источников допускается устанавливать резервные насосные агрегаты с двигателями внутреннего сгорания, тепловыми и др., а также автономные источники электрической энергии (дизельные электростанции и т.п.).
3. Резервный насос предназначен для выполнения функций основного насоса в случае отказа последнего, поэтому в расчетах КНС не учитывают производительность резервных насосов.
4. Проектирование, строительство и реконструкцию объектов водоотведения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16.05.2013 № 131-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае» (в ред. от 29.05.2017 № 159), приняты следующие расчетные показатели по водоотведению в жилых помещениях (таблица).

Таблица 13 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоотведения в жилых помещениях и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:25] [25:  Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16.05.2013 № 131-о/д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае» – https://docs.cntd.ru/document/460107870?ysclid=mdsjfjhbno366775235 ] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем водоотведения в жилых помещениях, м3/год на 1 чел.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	88,8

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	90,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	91,2

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	56,4

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем
	76,8

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	88,8

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	90,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	91,2

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа
	86,4

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	76,8

	
	
	
	Многоквартирные дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	46,8

	
	
	
	Жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	66,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	37,2

	
	
	
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	0,0

	
	
	
	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	0,0

	
	
	
	Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	0,0

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	58,8

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения (без выгреба или септика), водонагревателем всех типов, с ванной
	0,0

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой с централизованным водоотведением
	14,4

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения (с выгребом или септиком), с общими душевыми на этаж и общими кухнями
	0,0

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми на этаж и общими кухнями
	58,8

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без кухни и душевой
	31,2

	
	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с общими душевыми, без кухни
	51,6

	
	
	
	Общежития, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без душевой, с общей кухней
	38,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc228385064][bookmark: _Toc228431190]1.4.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация транспортного обслуживания населения

Таблица 14 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности в области автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах муниципального округа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км/км2 территории городского округа
	1,49

	
	
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, км/км2 территории городского округа
	1,39

	
	
	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км/км2 территории городского округа
	1,43

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	93,52

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, % в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	95,83

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	47,97[footnoteRef:26] [26:  Расчетный показатель до 2027 г.] 


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Улично-дорожная сеть
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность улично-дорожной сети в зависимости от модели городской застройки, км/км2 территории
	Малоэтажная модель городской среды
	8

	
	
	
	Среднеэтажная модель городской среды
	10

	
	
	
	Центральная модель городской среды
	12

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед. 
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, ч
	1,5

	Маршруты сети общественного пассажирского транспорта (ОПТ)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Плотность маршрутной сети, км/км2 территории городского округа
	1,9

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Остановочные пункты общественного транспорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м
	400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м*
	В общегородском центре
	250

	
	
	
	В производственных и коммунально-складских зонах
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха и спорта городов
	800

	
	
	
	В зонах индивидуальной жилой застройки в больших городах
	600

	
	
	
	От остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания
	100

	
	
	
	На остальных территориях города
	500

	Автозаправочные станции 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество топливозаправочных колонок, ед. на 1200 легковых автомобилей
	1

	
	
	Площадь земельного участка для автозаправочной станции, га
	Количество колонок – 2 ед.
	0,10

	
	
	
	Количество колонок – 5 ед.
	0,20

	
	
	
	Количество колонок – 7 ед.
	0,30

	
	
	
	Количество колонок – 9 ед.
	0,35

	
	
	
	Количество колонок – 11 ед.
	0,40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Время в пути к АЗС по автомобильным дорогам общего пользования, ч
	1

	Станции технического обслуживания автомобилей (СТО)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество постов, ед. на 200 легковых автомобилей
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется


Примечание:
*1. Расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспорта[footnoteRef:27]. [27:  Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» – https://docs.c№td.ru/docume№t/456042774 ] 


В таблице ниже приведены расчетные показатели размещения мест хранения и парковки автомобильного транспорта.

Таблица 15 – Расчетные показатели минимального допустимого уровня обеспеченности в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения, и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного дома, ед.
	Жилой дом стандартного жилья или муниципального фонда
	0,75

	
	
	
	Жилой дом бизнес-класса
	1,5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	В районах жилой застройки
	800

	
	
	
	В районах реконструкции
	1000

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества парковочных мест
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	В районах жилой застройки
	800

	
	
	
	В районах реконструкции
	1000

	Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, м2
	220

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, м2

	120

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения (с операционными залами)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	35

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения (без операционных залов)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и комплексы многофункциональные

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Общественные помещения с гибким функциональным назначением

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания судов общей юрисдикции

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество работников суда на 7 машино-мест, чел
	10

	
	
	Количество личного автотранспорта посетителей суда на 1 судью, ед.
	1,4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и сооружения следственных органов

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сотрудников на 1 машино-место, чел.
	3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания общеобразовательных организаций

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество работников, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел.
	5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания дошкольных организаций

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество работников, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел.
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество преподавателей, сотрудников, студентов, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел.
	2-4 преподавателя и сотрудника +1 машино-место на 10 студентов

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество преподавателей, занятых в одну смену на 1 машино-место, чел.
	3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Научно-исследовательские и проектные институты

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	170

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество работающих в двух смежных сменах на 1 машино-место, чел.
	8

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество работающих в двух смежных сменах на 1 машино-место, 100 чел.
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м

	35

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	50

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	70

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	
	Рынки постоянные (универсальные и непродовольственные)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	
	Рынки постоянные (продовольственные и сельскохозяйственные)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	50

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество посадочных мест на 1 машино-место, кв. м
	5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	6

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	150

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (салоны ритуальных услуг)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место, кв. м
	25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания (химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество рабочих мест приемщика на 1 машино-место, кв. м
	2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Гостиницы

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест, приходящихся на 1 машино-место, ед.*
	По заданию на проектирование

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	8

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	400

	
	Здания театрально-зрелищные

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество зрительских мест (объекты 1 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел.
	7

	
	
	Количество зрительских мест (объекты 2 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел.
	10

	
	
	Количество зрительских мест (объекты 3 уровня комфорта) на 1 машино-место, чел.
	10

	
	
	Количество сотрудников на 1 машино-место, чел.
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество постоянных мест на 1 машино-место, ед.
	8

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Бильярдные, боулинги

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и помещения медицинских организаций (стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры, и др.)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сотрудников на 30 машино-мест, чел.
	100

	
	
	Количество коек на 30 машино-мест, ед.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и помещения медицинских организаций (стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сотрудников на 12 машино-мест, чел.
	100

	
	
	Количество коек на 10 машино-место, ед.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и помещения медицинских организаций (медицинские организации, оказывающие скорую медицинскую помощь)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество жителей, обслуживаемых медицинской организацией на 1 машино-место, тыс. чел.
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Здания и помещения медицинских организаций (поликлиники, в том числе амбулатории)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество сотрудников на 12 машино-место, чел.
	12

	
	
	Количество коек на 10 машиноместо, ед.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест на трибунах на 1 машино-место, ед.
	30

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания (ФОК с залом площадью 1000-2000 м2)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания (ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	4

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Аквапарки, бассейны

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место, чел.
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Железнодорожные вокзалы

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место, чел.
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Автовокзалы

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место, чел.
	15

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	
	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество работников на 10 машино-мест, чел.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	250

	Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон
	Пляжи и парки в зонах отдыха

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 20 машино-мест, чел.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	
	Лесопарки и заповедники

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 10 машино-мест, чел.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 15 машино-мест, чел.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 5 машино-мест, чел.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	
	Предприятия общественного питания, торговли

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество единовременных посетителей на 10 машино-мест, чел.
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	1000

	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 (но не менее 1 места)

	
	
	Доля специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	
	
	На автостоянке от 201 до 500 мест включительно
	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200

	
	
	
	На автостоянке от 501 и более
	14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов
	50

	
	
	
	От входа в жилое здание
	100

	
	
	
	При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка
	150


Примечание:
1. В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных и (или) надземных гаражей и (или) паркингах стилобатного типа.
Если застройку вдоль улиц образуют башни или городские виллы, граница между улицей и внутриквартальной территорией может быть сформирована при помощи стилобата или организации искусственного рельефа (оба решения позволят разместить полуподземный паркинг)[footnoteRef:28]. [28:  Стандарт комплексного развития территорий. Книга 1. Свод принципов комплексного развития городских территорий – https://дом.рф/urban/standards/printsipy-kompleksnogo-razvitiya-territoriy/ ] 

2. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать следующее распределение обеспеченности жителей многоквартирных домов местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта в процентах от расчетного количества необходимого количества машино-мест:
– в границах квартала не менее 40%;
– в границах жилого района не менее 80% при условии обеспечения для жителей дальности пешеходной доступности мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта не более чем 500 метров;
– в границах населенного пункта не менее 100% при условии обеспечения дальности транспортной доступности не более чем 15 минут
3. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
4. В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест для объектов в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%.
5. При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15% - 20%, в периферийных зонах - на 10% - 15%.
6. В городских населенных пунктах - курортах и городских населенных пунктах - центрах туризма следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парковочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.
7. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов, железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик. Параметры парковки должны рассчитываться с учетом класса вместимости автобусов, но не менее по ширине – 3,0 м, по длине – 8,5 м и безопасного прохода пешеходов между границами парковочных мест шириной не менее 0,75 м.
8. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.
9. В плотной городской застройке по заданию на проектирование число машино-мест может быть уменьшено не более чем на 50%.
10. Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.
*11. В соответствии с п. 5.3 СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования», наличие и вместимость стоянок автомобилей и экскурсионных автобусов для гостиниц принимают по заданию на проектирование.
12. Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.

Расчетные показатели по размещению в области размещения гаражей приведены в таблице ниже.

Таблица 16 – Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности гаражами транспортных средств и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Гаражи транспортных средств
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь многоэтажных гаражей для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей в зависимости от вместимости объекта, га*
	Вместимость – 100 мест
	0,5

	
	
	
	Вместимость – 300 мест
	1,2

	
	
	
	Вместимость – 500 мест
	1,6

	
	
	
	Вместимость – 800 мест
	2,1

	
	
	
	Вместимость – 1000 мест
	2,3

	
	
	Площадь гаражей грузовых автомобилей в зависимости от вместимости объекта, га*
	Вместимость – 100 мест
	2,0

	
	
	
	Вместимость – 200 мест
	3,5

	
	
	
	Вместимость – 300 мест
	4,5

	
	
	
	Вместимость – 500 мест
	6,0

	
	
	Площадь автобусных парков (гаражи) в зависимости от вместимости объекта, га*
	Вместимость – 100 мест
	2,3

	
	
	
	Вместимость – 200 мест
	3,5

	
	
	
	Вместимость – 300 мест
	4,5

	
	
	
	Вместимость – 500 мест
	6,5

	
	
	Площадь земельных участков гаражей легковых автомобилей в зависимости от их этажности, м2 на одно машино-место
	Одноэтажные
	30

	
	
	
	Двухэтажные
	20

	
	
	
	Трехэтажные
	14

	
	
	
	Четырехэтажные
	12

	
	
	
	Пятиэтажные
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	От перекрестков магистральных улиц
	50

	
	
	
	От улиц местного значения
	20

	
	
	
	От остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта
	30


Примечание:
1. Гаражи ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, трамвайные депо, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах городов, принимая размеры их земельных участков согласно приложению И СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
*2. Для условий реконструкции размеры земельных участков при соответствующем обосновании допускается уменьшать, но не более чем на 20%[footnoteRef:29]. [29:  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/14465/ ] 


Обеспечение объектами велосипедной инфраструктуры осуществляется с применение расчетных показателей по таблице ниже.

Таблица 17 – Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности объектами велосипедной инфраструктуры и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов[footnoteRef:30] [30:  ГОСТ 33150-2014 Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. – https://docs.c№td.ru/docume№t/1200123908 ] 

	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Протяженность велосипедных дорожек вне границ г. Кисловодск, км*
	9

	
	
	Протяженность велосипедных дорожек вне границ сельских населенных пунктов, км*
	Не нормируется

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов**
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Ширина полосы для однополосного одностороннего движения, м
	При новом строительстве
	1,2

	
	
	
	В стесненных условиях
	0,92

	
	
	Ширина полосы для двухполосного одностороннего движения, м
	При новом строительстве
	1,8

	
	
	
	В стесненных условиях
	1,5

	
	
	Ширина полосы для двухполосного со встречным движением, м
	При новом строительстве
	2,5

	
	
	
	В стесненных условиях
	2,0

	
	
	Ширина обочин велосипедной дорожки, м
	При новом строительстве
	0,5

	
	
	
	В стесненных условиях
	0,5

	
	
	Наименьший радиус кривых в плане при отсутствии виража, м
	При новом строительстве
	30

	
	
	
	В стесненных условиях
	15

	
	
	Наименьший радиус кривых в плане при устройстве виража, м
	При новом строительстве
	20

	
	
	
	В стесненных условиях
	10

	
	
	Наименьший радиус выпуклых вертикальных кривых, м
	При новом строительстве
	500

	
	
	
	В стесненных условиях
	400

	
	
	Наименьший радиус вогнутых вертикальных кривых, м
	При новом строительстве
	150

	
	
	
	В стесненных условиях
	100

	
	
	Наибольший продольный уклон в равнинной местности, %
	При новом строительстве
	60

	
	
	
	В стесненных условиях
	70

	
	
	Наибольший продольный уклон в горной местности, %
	При новом строительстве
	0

	
	
	
	В стесненных условиях
	100

	
	
	Поперечный уклон проезжей части, %
	При новом строительстве
	20

	
	
	
	В стесненных условиях
	20

	
	
	Уклон виража, % при радиусе 5-10 м
	При новом строительстве
	30

	
	
	
	В стесненных условиях
	30

	
	
	Уклон виража, % при радиусе 10-20 м
	При новом строительстве
	20

	
	
	
	В стесненных условиях
	20

	
	
	Уклон виража, % при радиусе 20-50 м
	При новом строительстве
	15

	
	
	
	В стесненных условиях
	20

	
	
	Габаритный размер по высоте, м
	При новом строительстве
	2,5

	
	
	
	В стесненных условиях
	2,25

	
	
	Минимальное расстояние до бокового препятствия, м
	При новом строительстве
	5

	
	
	
	В стесненных условиях
	5

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Велосипедные парковки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число парковочных мест для велосипедистов у социально значимых объектов, парковочных мест на 1 объект
	30

	
	
	Количество парковочных мест для велосипедов, ед. на 100 м2 площади объекта
	Основной торговый центр
	4

	
	
	
	Районный торговый центр (универмаг)
	5

	
	
	
	Местный торговый центр
	6

	
	
	
	Офисные учреждения
	2

	
	
	Количество парковочных мест для велосипедистов, ед. на 100 учащихся
	Начальная школа
	30

	
	
	
	Средняя школа
	50

	
	
	
	Высшего образования
	60

	
	
	Количество парковочных мест, ед. на 100 посетителей
	Закрытый спортивный центр
	35

	
	
	
	Спортивная площадка с трибуной
	20

	
	
	
	Театр
	20

	
	
	
	Концертный зал
	25

	
	
	
	Кинотеатр
	25

	
	
	
	Крупная дискотека; городская
	25

	
	
	
	Места отдыха
	20

	
	
	
	Аттракционы / тематические парки развлечений
	10

	
	
	Количество парковочных мест, ед. на поле
	Спортивная площадка
	20

	
	
	Количество парковочных мест, ед. на 100 м2 водной поверхности
	Бассейн
	15

	
	
	Количество парковочных мест, ед. на 100 кроватей
	Больница; городская
	30

	
	
	
	Дом престарелых
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м***
	30


Примечание:
*1. Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов (на подходах к населенным пунктам) проектируются от объектов (к объектам) рекреации, социальной инфраструктуры, туризма и др., генерирующих соответствующие потоки. В случае отсутствия указанных объектов за границами приведенных в таблице населенных пунктов в пределах указанных радиусов проектирование велосипедных дорожек не осуществляется.
2. Проектирование велодорожек вне границ и в границах населенных пунктов городского округа следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
3. Геометрические параметры велосипедных дорожек вне границ населенных пунктов следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
**4. При определении общей протяженности велосипедных дорожек в границах населенных пунктов учитывается необходимость обеспечения единовременного передвижения не менее 5% всех велосипедистов в населенным пункте[footnoteRef:31]. [31:  Приложение 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» – https://docs.c№td.ru/docume№t/573722458 ] 

***5. Показатель территориальной доступности установлен для уличных парковок для кратковременного хранения от входа в учреждения. Велосипедные парковки не должны препятствовать движению пешеходов и проезду техники[footnoteRef:32]. [32:  Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, 2018 г. – https://mintrans.gov.ru/documents/10/9511?ysclid=mdzzbqjepg951457900 ] 

6. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м2, торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.
7. При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру). В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.
8. Велостоянки должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его[footnoteRef:33]. [33:  п. 9.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (с изм. на 27.01.2025 г.)] 

9. Парковочные устройства, велосипеды не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.
10. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м.
11. Ширина прохода велостоянки должна составлять не менее 1,8 м. На велостоянках с количеством мест хранения велосипедов и СИМ более 100 ед. ширина проходов должна составлять не менее 3,0 м.
12. Если парковочные места для велосипедов расположены перпендикулярно припаркованным автомобилям, зазор безопасности от центра опоры до границы парковочного места автомобиля должен быть не менее 1,2 м, если параллельно – 0,75 м.
13. Расстояние от припаркованного велосипеда до стены здания должно составлять не менее 0,75 м, за исключением случая размещения велосипеда перпендикулярно стене здания и (или) крепления опоры для велосипеда на стене здания.
14. Площадки для парковки велосипедов, для которых не требуется опора, следует выделять цветом покрытия и указателями.
15. Велостоянки и стоянки СИМ допускается располагать рядом друг с другом.

Формирование инфраструктуры для велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями раздела 9 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (в ред. от 17.01.2025 г.).
В таблице ниже приведены расчетные показатели размещения парковочных мест для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Таблица 18 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парковочными местами для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Парковки (парковочные места) средств индивидуальной мобильности (СИМ)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество м2 административно-офисных помещений на 1 парковочное место
	Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления
	11000

	
	
	
	Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций
	2750

	
	
	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	1375

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения:
- с операционными залами;
- без операционных залов
	825

	
	
	
	
	1540

	
	
	Количество преподавателей, сотрудников, занятых в одну смену на 1 парковочное место, чел.
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования
	11

	
	
	Количество студентов, занятых в одну смену на 1 парковочное место, чел.
	
	22

	
	
	Количество преподавателей, занятых в смену в объектах обучения и образования на 1 парковочное место
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	22

	
	
	Количество м2 объектов обучения и образования на 1 парковочное место
	Центры обучения, самостоятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	550

	
	
	
	Научно-исследовательские и проектные институты
	3850

	
	
	Количество единовременных посетителей культурно-развлекательных учреждений на 1 парковочное место
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы
	66

	
	
	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	11

	
	
	
	Бильярдные, боулинги
	9

	
	
	Количество зрительских мест культурно-развлекательных учреждений на 1 парковочное место
	Театры, концертные залы:
- городского значения (1 уровень комфорта);
- другие театры и концертные залы (2 уровень комфорта) и конференц-залы
	44

	
	
	
	
	17

	
	
	
	Киноцентры и кинотеатры:
- городского значения (1 уровень комфорта);
- другие (2 уровень комфорта)
	110

	
	
	
	
	55

	
	
	Количество постоянных мест культурно-развлекательных учреждений на 1 парковочное место
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	11

	
	
	Количество единовременных посетителей объектов религиозных конфессий на 1 парковочное место, ед.
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.)
	33 (но не менее 5 мест на объект)

	
	
	Количество работающих в двух смежных сменах в производственных и складских помещениях на 1 парковочное место
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	100

	
	
	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10000

	
	
	Количество мест на трибунах физкультурно-оздоровительных комплексов на 1 парковочное место
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	50

	
	
	Количество м2 физкультурно-оздоровительных комплексов на 1 парковочное место
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м2
	250

	
	
	
	Тоже самое, общей площадью 1000 м2 и более
	250

	
	
	Количество единовременных посетителей физкультурно-оздоровительных комплексов на 1 парковочное место
	Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания, тренажерные залы площадью 150-500 м2
	400

	
	
	
	Тоже самое, ФОК с залом площадью 1000-2000 м2
	5

	
	
	
	Тоже самое, ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 м2
	5

	
	
	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	10

	
	
	
	Аквапарки, бассейны
	5

	
	
	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м3
	3

	
	
	Количество пассажиров в час пик на объектах транспорта на 1 парковочное место
	Железнодорожные вокзалы (пассажиры дальнего следования)
	5

	
	
	
	Автовокзалы
	6

	
	
	
	Аэровокзалы
	100

	
	
	Количество мест на 100 единовременных посетителей объектов рекреации на 1 парковочное место
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	15

	
	
	
	Лесопарки и заповедники
	7

	
	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	10

	
	
	
	Дама отдыха и санатории, санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристические базы (отдыхающих и обслуживающего персонала)
	3

	
	
	
	Предприятия общественного питания, торговли
	7

	
	
	Количество м2 магазинов розничной торговли районного значения на 1 парковочное место
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	1500

	
	
	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т. п.)
	2000

	
	
	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	3000

	
	
	
	Рынки постоянные:
- универсальные и непродовольственные;
- продовольственные и сельскохозяйственные
	30
1500

	
	
	Количество посадочных мест объектов общественного питания на 1 парковочное место
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	4

	
	
	Количество единовременных посетителей объектов коммунально-бытового обслуживания на 1 парковочное место
	Бани
	2000

	
	
	Количество м2 общей площади объектов коммунально-бытового обслуживания на 1 парковочное место
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	20

	
	
	
	Салоны ритуальных услуг
	50

	
	
	Количество рабочих мест приемщика на объектах коммунально-бытового обслуживания на 1 парковочное место
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания
	150

	
	
	
	От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий
	250

	
	
	
	От входов в парки, на выставки и стадионы
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха
	1000


Примечание:
1. Размещение стоянок СИМ следует предусматривать у объектов массового посещения, станций скоростного внеуличного транспорта (СВТ), на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах, при условии обеспечении пропускной способности согласно п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.
2. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов. Ширина оставшегося пешеходного пути должна обеспечивать соблюдение требований п. 7.2.4 СП 396.1325800.2018.
3. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 м2 при длине парковочного места не менее 1,5 м. Парковку вместимостью 10 самокатов следует предусматривать размерами 3,5х15 м.
4. Парковочные места размещают параллельно, перпендикулярно и под углом к подходу стоянки СИМ.
5. Ширина подхода стоянки СИМ должна составлять не менее 1,8 м. На стоянках СИМ с количеством мест хранения велосипедов и СИМ более 100 ед. ширина проходов должна составлять не менее 3,0 м.
6. Парковки для лиц, использующих для передвижения СИМ допускается устанавливать параллельно стенам, краям сооружений и прочим вертикальным конструкциям - на расстоянии 0,4 м от них, параллельно проезжей части вдоль бортового камня - на расстоянии 0,4 м от края проезжей части улицы или дороги.
7. Площадки для парковки СИМ, для которых не требуется опора, следует выделять цветом покрытия и указателями.
8. Требуемое число мест для паркования СИМ и велосипедов следует определять раздельно для каждого объекта различного функционального назначения.
9. Велостоянки и стоянки СИМ допускается располагать рядом друг с другом.
10. места паркования автомобилей, непригодные для размещения автомобилей (недостаточная высота, наличие выступающих конструкций или элементов инженерных систем, неудобный въезд и т.п.) рекомендуется использовать для хранения мототранспорта, велосипедов и СИМ, с учетом габаритов мототранспортных средств, приведенных в Приложении А СП 113.13330.2023. Парковочные места для мототранспорта, велосипедов и СИМ следует обозначать социальными знаками.
11. При габаритах мототранспортных средств и СИМ, превышающих приведенные в Приложении А СП 113.13330.2023, места их хранения должны соответствовать требованиям к местам хранения автомобилей.

[bookmark: _Toc228385065][bookmark: _Toc228431191]1.4.7 Образование
На территории Ставропольского края и города-курорта Кисловодск к объектам местного значения в области образования относятся объекты муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных организаций дополнительного образования[footnoteRef:34]. [34:  Закон Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (в ред. Законов Ставропольского края от 09.12.2014 № 110-кз, от 12.03.2015 № 16-кз, от 06.10.2015 № 98-кз, от 10.04.2017 № 32-кз, от 08.12.2017 № 124-кз, от 11.07.2018 № 53-кз, от 22.07.2019 № 51-кз, от 07.10.2020 № 100-кз, от 22.06.2021 № 64-кз, от 04.04.2023 № 27-кз, от 02.04.2024 № 30-кз, от 06.12.2024 № 135-кз) – https://docs.cntd.ru/document/461511016?ysclid=mdr7yy7rdn647806612&marker=1T42POV&section=text ] 


Таблица 19 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами дошкольного образования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест в дошкольных образовательных организациях, ед. на 100 детей в возрасте 0-7 лет (мест на 1 тыс. населения)*
	г. Кисловодск
	65

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	45

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м**
	г. Кисловодск
	300

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	500



Примечание:
*1. В городской местности проектируется не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанников, в сельской местности – на 62 воспитанника.
**2. Для городских населенных пунктов допускается увеличивать показатель пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций до 500 м, а в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – до 800 м, для сельской местности – до 1 км[footnoteRef:35]. [35:  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – https://base.garant.ru/75093644/?ysclid=mdwrl0am5s138510381 ] 


Таблица 20 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами общего образования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Муниципальные общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет, мест*
	г. Кисловодск
	95

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	45

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций (к 2020 году), %
	25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность, мин.**
	30


Примечание:
*1. При условии обучения в одну смену. В городских населенных пунктах проектируется не менее 1 (одной) дневной общеобразовательной школы на 892 чел., в сельской местности – не менее 1 (одной) дошкольной дневной общеобразовательной школы на 201 чел.
**2. Расстояние от организаций, реализующих программы начального, общего, основного и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не менее 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности – 800 м, для сельской местности – до 1 км[footnoteRef:36]. [36:  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – https://base.garant.ru/75093644/?ysclid=mdwrl0am5s138510381 ] 


Таблица 21 – Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности организациями дополнительного образования детей и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Муниципальные организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в организациях дополнительного образования, мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет
	75

	
	
	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях, мест
	г. Кисловодск
	45

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	65

	
	
	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования
	г. Кисловодск
	30

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	10

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Комбинированная доступность (время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося), мин.
	30

	Организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств (Детские школы по видам искусств – ДШИ)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число мест в ДШИ, мест на 100 детей в возрасте от 8-15 лет*
	г. Кисловодск
	12

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	Не нормируется

	
	
	Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем числе образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования, %
	25

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Комбинированная доступность (время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося), мин.
	30


Примечание:
*1. Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. чел. определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12% обучающихся 1-8-х классов общеобразовательных организаций[footnoteRef:37]. [37:  Письмо Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» – https://docs.c№td.ru/docume№t/420360998?marker=7D20K3 ] 


[bookmark: _Toc228385066][bookmark: _Toc228431192]1.4.8 Физическая культура и массовый спорт
В области физической культуры и массового спорта к объектам местного значения на территории города-курорта Кисловодск относятся спортивные сооружения и физкультурно-оздоровительные комплексы, находящиеся в муниципальной собственности[footnoteRef:38]. [38:  Закон Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (в ред. Законов Ставропольского края от 09.12.2014 № 110-кз, от 12.03.2015 № 16-кз, от 06.10.2015 № 98-кз, от 10.04.2017 № 32-кз, от 08.12.2017 № 124-кз, от 11.07.2018 № 53-кз, от 22.07.2019 № 51-кз, от 07.10.2020 № 100-кз, от 22.06.2021 № 64-кз, от 04.04.2023 № 27-кз, от 02.04.2024 № 30-кз, от 06.12.2024 № 135-кз) – https://docs.cntd.ru/document/461511016?ysclid=mdr7yy7rdn647806612&marker=1T42POV&section=text ] 


Таблица 22 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края 
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты физической культуры и спорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, чел./1000 чел.
	122

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Физкультурно-спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов на населенный пункт городского округа с численностью населения от 500 чел. и более, ед.
	1

	
	
	Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.*
	0,7

	
	
	Доля физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, % общей нормы
	Территории
	35

	
	
	
	Спортивные залы
	50

	
	
	
	Бассейны
	45

	
	
	Площадь объекта, м2 на 1 тыс. чел.
	70

	Спортивные залы общего пользования местного значения
	
	Площадь пола, м2 на 1 тыс. чел.
	60

	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	
	Площадь зеркала воды, м2 на 1 тыс. чел.
	25

	Стадионы с трибунами на 1500 мест
	
	Число объектов на населенный пункт с численностью населения свыше 5000 чел., ед.
	1

	
	
	Площадь пола, м2 на 1 тыс. чел.
	80

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Комбинированная пешеходно-транспортная доступность до объекта, мин 
	500


Примечание:
1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При расчете потребности населения города-курорта Кисловодск в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).
*3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
4. В населенных пунктах с численностью населения от 50 до 500 чел. необходимо размещать: Универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8x5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.
5. В населенных пунктах с числом жителей 500-5000 чел. следует размещать: универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8x5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28x15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.
6. В населенных пунктах с числом жителей 5000-30000 чел. следует размещать: универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8x5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28x15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); ** стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.
7. В населенных пунктах с числом жителей свыше 30000 чел. необходимо размещать: универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8x5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28x15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания - 24x12 м); универсальный игровой зал (42x24 м); тренажерный зал (10x10 м); ** стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.
8. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов на трибунах спортивно-зрелищных сооружений со стационарными местами – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.
9. Для объектов спортивной инфраструктуры: стадион, плавательный бассейн, крытый спортивный объект с искусственным льдом, физкультурно-спортивный комплекс, рекомендован норматив транспортной доступности для крупного города (более 100 тыс. чел.) – не более 30 мин.
10. Для объектов спортивной инфраструктуры: спортивный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ); малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки рекомендуется «шаговая» доступность (до 1000 м) и нормативы транспортной доступности не устанавливаются.
11. Для объектов спортивной инфраструктуры: лыжные трассы, спортивные манежи, биатлонные комплексы, спортивные базы, центры спортивной подготовки, в том числе по водным видам спорта (гребные комплексы) нормативы транспортной доступности не устанавливаются.
12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры, массового спорта и максимально допустимого уровня территориальной доступности до таких объектов для населения города-курорта Кисловодск приводятся в соответствии с рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (в том числе с учетом прогнозной динамики численности населения соответствующего населенного пункта и его категории исходя из такой численности, а также с учетом категорирования таких объектов и их транспортной доступности)[footnoteRef:39]. [39:  Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»] 


[bookmark: _Toc228385067][bookmark: _Toc228431193]1.4.9 Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) к объектам местного значения относятся объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО, места (площадки) накопления ТКО.

Таблица 23 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:40] [40:  Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 13.08.2021 № 190 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края» (с изм. на 10.08.2023 г.) – https://docs.cntd.ru/document/574855119?ysclid=mdwx5utn75664597515 ] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты обращения с ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объемы накопления ТКО, образованных в административных зданиях, учреждениях и конторах, м3/год на 1 м2 общей площади
	Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро
	0,05570

	
	
	
	Банки, финансовые учреждения
	0,08960

	
	
	
	Отделения связи
	0,06960

	
	
	
	Административные, офисные учреждения
	0,07700

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных на объектах торговли, м3/год на 1 м2 общей площади
	Продовольственные магазины
	1,24000

	
	
	
	Промтоварные магазины
	0,68000

	
	
	
	Павильоны
	2,36000

	
	
	
	Лотки
	2,19000

	
	
	
	Палатки, киоски
	2,46500

	
	
	
	Торговля с машин
	3,90000

	
	
	
	Супермаркеты (универмаги)
	0,58000

	
	
	
	Рынки продовольственные
	0,83000

	
	
	
	Рынки промтоварные
	0,69000

	
	
	
	Склады, базы
	0,23000

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных на организациях транспортной инфраструктуры, м3/год на 1 машино-место
	Автомастерские, шиномонтажные мастерские, станции технического обслуживания
	0,86400

	
	
	
	Автозаправочные станции
	0,81500

	
	
	
	Автостоянки и парковки
	0,34000

	
	
	
	Гаражи, парковки закрытого типа
	0,49000

	
	
	
	Автомойки
	0,81600

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных на организациях транспортной инфраструктуры, м3/год на 1 пассажира
	Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты
	0,00199

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в дошкольных образовательных организациях, м3/год на 1 ребенка
	0,38700

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в учебных организациях, м3/год на 1 учащегося
	Общеобразовательные организации
	0,24900

	
	
	
	Организации начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные организации, осуществляющее образовательный процесс
	0,32500

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в детских домах и интернатах, м3/год на 1 место
	1,25500

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в культурно-развлекательных и спортивных организациях, м3/год на 1 место
	Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки
	0,22900

	
	
	
	Дворцы культуры, дома творчества, дома культуры
	0,20000

	
	
	
	Библиотеки, архивы
	0,22900

	
	
	
	Спортивные арены, стадионы
	0,25500

	
	
	
	Спортивные клубы, центры, комплексы
	0,37000

	
	
	
	Пансионаты, дома отдыха, туристические базы
	1,78000

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в культурно-развлекательных и спортивных организациях, м3/год на 1 м2 общей площади
	Выставочные залы, музеи
	0,08400

	
	
	
	Зоопарки, ботанические сады
	0,10000

	
	
	
	Парки отдыха
	0,00199

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в организациях общественного питания, м3/год на 1 место
	Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые
	0,89000

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в организациях службы быта, м3/год на 1 м2 общей площади
	Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники
	0,12900

	
	
	
	Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр.
	0,17900

	
	
	
	Ремонт и пошив одежды
	0,19000

	
	
	
	Химчистки и прачечные
	0,41000

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в организациях службы быта, м3/год на 1 место
	Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты
	1,86000

	
	
	
	Гостиницы
	1,78000

	
	
	
	Общежития
	1,66000

	
	
	
	Бани, сауны
	1,43000

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных на кладбищах, м3/год на 1 место
	0,04500

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в организациях, оказывающих ритуальные услуги, м3/год на 1 м2 общей площади
	0,09950

	
	
	Объемы накопления ТКО, образованных в садоводческих кооперативах и садово-огородных товариществах, м3/год на 1 участника (члена)
	1,69500

	
	Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Места (площадки) накопления ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест (площадок) накопления ТКО, ед. на 1 тыс. чел.
	2,3

	
	
	Количество объектов накопления ТКО (контейнеров и бункеров), ед. на 1 тыс. чел.
	4,1

	
	
	Объем объектов накопления (контейнеров и бункеров) ТКО, м3 на 1 чел.
	4,3

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Не нормируется



Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами обращения с твердыми коммунальными отходами и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения города-курорта Кисловодск регулируется Территориальной схемой обращения с отходами в Ставропольском крае[footnoteRef:41]. [41:  утв. Постановлением Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 № 408-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами в Ставропольском крае» (с изм. на 24.12.2019 г.) – https://docs.cntd.ru/document/453147654?ysclid=mdx0fuunb0833128735 ] 


[bookmark: _Toc228385068][bookmark: _Toc228431194]1.4.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края

[bookmark: _Toc228385069][bookmark: _Toc228431195]1.4.10.1 Жилищное строительство
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 01.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 13.12.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.

Таблица 24 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области жилищного строительства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Жилые помещения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Общая площадь жилого помещения, м2 на 1 чел.
	26,61

	
	
	Площадь жилищного фонда в зависимости от модели городской застройки, м2 на 1 чел.
	Малоэтажная
	50

	
	
	
	Средняя
	40

	
	
	
	Центральная
	35

	Жилые помещения по договорам социального найма
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь предоставления жилого помещения из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в городе-курорте Кисловодске, м2
	На одиноко проживающего гражданина
	18

	
	
	
	На семью из двух и более человек
	15 (на одного человека)

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



Развитие новых и сложившихся территорий жилой и многофункциональной застройки городского округа необходимо выполнять с учетом моделей городской среды (центральной, среднеэтажной, малоэтажной).
В целях соблюдения градостроительных требований при развитии жилой и многофункциональной застройки, количественных и качественных параметров жилой застройки, следует руководствоваться п. 4 СП 531.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения».
Топологические параметры и характеристики моделей городской среды принимаются в соответствии с п. 5 СП 531.1325800.2024. Основные типологические характеристики моделей городской среды при жилой и многофункциональной застройке территории города-курорта Кисловодска принимать в соответствии Приложением А СП 531.1325800.2024.

[bookmark: _Toc228385070][bookmark: _Toc228431196]1.4.10.2 Благоустройство территории

Таблица 25 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности озелененными территориями общего пользования и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения г. Кисловодск, м2 на 1 чел.
	Всего
	16

	
	
	
	Общегородские
	10

	
	
	
	Жилых районов
	6

	
	
	Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения сельских населенных пунктов, м2 на 1 чел.
	12

	
	
	Общая нормативная площадь озелененных территорий общего пользования г. Кисловодск, га
	Всего
	201,5

	
	
	
	Общегородские
	125,9

	
	
	
	Жилых районов
	75,6

	
	
	Общая нормативная площадь озелененных территорий общего пользования сельских населенных пунктов, га
	8,5

	
	
	Площадь озелененных территорий общего пользования в зависимости от модели городской застройки г. Кисловодск, м2 на 1 чел.
	Малоэтажная
	30

	
	
	
	Среднеэтажная
	10

	
	
	
	Центральная
	6

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	15

	Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь площадок общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физической культурой взрослого населения, % от общей площади микрорайона жилой зоны
	10

	
	
	Площадь детских игровых площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), м2 на 1 чел.
	0,55

	
	
	Площадь площадки для занятий физической культурой взрослого населения, м2 на 1 чел.
	0,60

	
	
	Площадь площадок отдых взрослого населения, м2 на 1 чел.
	0,15

	
	
	Площадь площадок для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора), м2 на 1 чел.*
	0,03

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м**
	100

	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь площадок для выгула собак, м2
	400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м***
	400


Примечание:
1. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) должна составлять не менее 25% площади территории квартала.
2. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30% общей площади участка.
3. Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Спортивные площадки во дворе должны иметь ограждения и спортивные покрытия.
4. В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.
5. В городе Кисловодск существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м2 на 1 чел.
6. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.
7. Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин., а парков планировочных районов – не более 15 мин.
*8. Уточняется правилами благоустройства города Кисловодск.
**9. В соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016, размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее:
· для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
· для отдыха взрослого населения – 10 м;
· для занятий физической культурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 м (наибольшее значение принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшее – для площадок настольного тенниса);
· для хозяйственных целей – 20 м;
· для выгула собак – 40 м.
***10. Расстояние от границ площадки до окон жилых и общественных зданий, участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, детских игровых площадок для занятий физической культурой взрослого населения, площадок отдых взрослого населения – не менее 40 м[footnoteRef:42]. [42:  СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений» – https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/85e/SP-476.pdf ] 


[bookmark: _Toc228385071][bookmark: _Toc228431197]1.4.10.3 Культура

Таблица 26 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:43] [43:  Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18 ноября 2025 года № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	2

	Общедоступная библиотека/ Общедоступная библиотека с детским отделением/Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/ Межпоселенческая библиотека
	
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	7

	
	
	Число объектов на сельский населенный пункт, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	40

	Краеведческий музей
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	1

	Тематический музей
	
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	40

	Театр драматический
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	40

	Концертный зал/Концертный коллектив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	40

	Филармония
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	40

	Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	4

	
	
	Число объектов на сельский населенный пункт, ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	40

	Парк культуры и отдыха
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число объектов на городской населенный пункт, отнесенный к классу больших (100-250 тыс. чел.), ед.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Транспортная доступность до объекта, мин.
	40


Примечание:
1. Типологическая разновидность библиотек определяется органами государственной власти Ставропольского края в зависимости от потребностей населения и сложившейся инфраструктуры объектов культуры.
2. Типологическая разновидность культурно-досуговых учреждений определяется органами государственной власти Ставропольского края в зависимости от потребностей населения и сложившейся инфраструктуры объектов культуры.
3. В сельских населенных пунктах городского округа рекомендуется создавать филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского или муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека (филиал) на 1 тыс. чел.
4. В сельских населенных пунктах городского округа рекомендуется создавать подразделения клубной системы округа в расчете не менее 1 сельского клуба на 5 тыс. чел.
5. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных культурных центров.
6. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области культуры принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016.
7. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 минимальная доля мест для инвалидов в зрительных залах – 5%, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудио комментирования.

[bookmark: _Toc205561747][bookmark: _Toc228385072][bookmark: _Toc228431198]1.4.10.4 Торговля и общественное питание

Таблица 27 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в сфере торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края[footnoteRef:44] [44:  Приказ Министерства экономического развития Ставропольского края от 31.07.2023 № 426/од «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью торговых объектов на территории Ставропольского края» (в ред. приказа минэкономразвития Ставропольского края от 18.12.2024 № 479/од) – https://docs.cntd.ru/document/406762423?marker ] 

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Объекты торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество стационарных торговых объектов, ед. на городской округ
	388

	
	
	Количество стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, ед. на городской округ
	174

	
	
	Количество нестационарных торговых объектов, ед. на городской округ
	80

	
	
	Количество торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, ед. на городской округ
	6

	
	
	Количество торговых объектов по продаже периодической печатной продукции, ед. на городской округ
	60

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Район многоэтажной застройки
	500

	
	
	
	Район одно-, двухэтажной застройки
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Предприятия общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число посадочных мест, ед. на 1 тыс. чел
	40

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Район многоэтажной застройки
	500

	
	
	
	Район одно-, двухэтажной застройки
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Предприятия бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число рабочих мест в городском населенном пункте, ед. на 1 тыс. чел.
	г. Кисловодск
	9

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	7

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Район многоэтажной застройки
	500

	
	
	
	Район одно-, двухэтажной застройки
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000

	Предприятия коммунального обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество белья, принимаемого прачечными самообслуживания, кг в смену на 1 тыс. чел.
	г. Кисловодск
	10

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	20

	
	
	Количество белья, принимаемого фабриками-прачечными, кг в смену на 1 тыс. чел.
	г. Кисловодск
	110

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	40

	
	
	Количество вещей, принимаемых химчистками самообслуживания, кг в смену на 1 тыс. чел.
	г. Кисловодск
	4,0

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	1,2

	
	
	Количество вещей, принимаемых фабриками-химчистками, кг в смену на 1 тыс. чел.
	г. Кисловодск
	7,4

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2,3

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м
	Район многоэтажной застройки
	500

	
	
	
	Район одно-, двухэтажной застройки
	800

	
	
	
	Сельские населенные пункты
	2000



[bookmark: _Toc228385073][bookmark: _Toc228431199]1.4.10.5 Содержание мест захоронения

Таблица 28 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области содержания мест захоронения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбища, м2 на 1 тыс. чел.
	2400

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Кладбище урновых захоронений после кремации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, м2 на 1 тыс. чел.
	200

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Бюро ритуальных услуг
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Количество объектов, ед. на городской округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc228385074][bookmark: _Toc228431200]1.4.10.6 Архивное дело

Таблица 29 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области архивного дела и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на городской округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc228385075][bookmark: _Toc228431201]1.4.10.7 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края

Таблица 30 – Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерений
	Значение расчетного показателя

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Охват территории требующей защиты, %
	100

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Участковые пункты полиции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1 административный участок
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Пожарные депо
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь пожарного депо в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	2541

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	1552

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	1195

	
	
	Площадь помещения пожарной техники в зависимости от числа автомобилей в депо, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	440

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	210

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	100

	
	
	Площадь помещения техобслуживания с осмотровой канавой в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 100*

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	70

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь мастерской в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	25

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь кладовой для инструмента и запасных частей в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	25

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь помещения для обслуживания и хранения рукавов в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 60*

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь помещения для мойки рукавов в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 50*

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	18

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь башни для сушки рукавов высотой не менее 25 м, м2
	Площадь – не менее 8, высота – не менее 15 м

	
	
	Площадь кабинета начальника, м2
	16

	
	
	Площадь кабинета заместителя начальника, м2
	14

	
	
	Площадь канцелярии (приемная), м2 
	12

	
	
	Площадь кабинета начальника дежурной смены, м2
	16

	
	
	Площадь учебного класса и кабинета безопасности дорожного движения в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	75

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	50

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	30

	
	
	Площадь кабинета психологической разгрузки в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	30

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь спортивного зала в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	80

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	40

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь диспетчерской в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	18

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	16

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь аппаратной в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	12

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	10

	
	
	Площадь комнаты отдыха диспетчерского состава, м2
	9

	
	
	Площадь поста ГДЗС в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 40**

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	До 30**

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь комнаты отдыха дежурной смены в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	135

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	90

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	54

	
	
	Площадь раздевалки в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	390

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	160

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	100

	
	
	Площадь помещений для сушки одежды в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	16

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	12

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь комнаты для разогрева пищи в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	16

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	12

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь комнаты приема пищи в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	30

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	25

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	18

	
	
	Площадь парной комнаты отдыха в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	25

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	20

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь уборных и душевых в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	80

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	60

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	50

	
	
	Площадь складов вещевого имущества с кабинетом коменданта в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	60 (3 помещения)

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	50 (3 помещения)

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь складов пожарного и аварийно-спасательного оборудования и хозяйственного инвентаря в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	60

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	40

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	

	
	
	Площадь складов огнетушащих средств (порошок, пенообразователь и т.д.) в зависимости от числа автомобилей, м2
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	100

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	80

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	60

	
	
	Площадь коридоров, холлов и т.д. в зависимости от числа автомобилей, м2***
	Автомобилей в депо – 6 ед.
	До 659

	
	
	
	Автомобилей в депо – 4 ед.
	До 402

	
	
	
	Автомобилей в депо – 2 ед.
	До 310

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Специальные пожарные автомобили, необходимые для укомплектования подразделений пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество автолестниц (автоподъемники), ед. на населенный пункт с численностью населения 100-350 тыс. чел., ед.
	3

	
	
	Количество автомобилей газодымозащитной службы, ед. на населенный пункт с численностью 100-350 тыс. чел.
	2

	
	
	Количество автомобилей связи и освещения, ед. на населенный 100-350 тыс. чел.
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня обеспеченности
	Не нормируется

	Объекты противопожарного водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объем противопожарного резервуара, м3
	г. Кисловодск
	1296

	
	
	
	Сельские населенные пункты с числом жителей 1-5 тыс. чел.
	108

	
	
	
	Сельские населенные пункты с числом жителей до 1 тыс. чел. и застройкой зданиями 3 этажа и выше
	108

	
	
	
	Сельские населенные пункты с числом жителей до 1 тыс. чел. и застройкой зданиями не более 2 этажей
	53

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на городской округ
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется

	Санитарные посты на водных объектах
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 2000 отдыхающих
	1

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м
	500

	Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество постов, ед. на 1000 отдыхающих
	2

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта, м
	200

	Защитные сооружения гражданской обороны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Вместимость противорадиационных укрытий, чел.
	В существующих зданиях и сооружениях
	5 (в зависимости от площади помещений укрытий)

	
	
	
	Во вновь строящихся зданиях и сооружениях
	50

	
	
	Площадь пола основных помещений убежищ, м2 на одного укрываемого
	Одноярусное расположение нар
	0,6

	
	
	
	Двухярусное расположение нар
	0,5

	
	
	
	Трехъярусное расположение нар
	0,4

	
	
	Площадь пола помещений убежищ, размещаемых в дошкольных и общеобразовательных организациях, м2 на одного укрываемого
	1

	
	
	Площадь вспомогательных помещений убежищ без дизельных электростанций, м2 на одного укрываемого
	Вместимость – 150 чел.
	0,25 (два режима вентиляции);
0,34 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 300 чел.
	0,21 (два режима вентиляции);
0,25 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 450 чел.
	0,20 (два режима вентиляции);
0,25 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 600 чел.
	–

	
	
	
	Вместимость – 900 чел.
	–

	
	
	
	Вместимость – 1200 чел.
	–

	
	
	
	Вместимость – 1200 чел. и более
	–

	
	
	Площадь вспомогательных помещений убежищ без дизельных электростанций, м2 на одного укрываемого
	Вместимость – 150 чел.
	0,47 (два режима вентиляции);
0,56 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 300 чел.
	0,32 (два режима вентиляции);
0,36 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 450 чел.
	0,27 (два режима вентиляции);
0,35 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 600 чел.
	0,24 (два режима вентиляции);
0,27 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 900 чел.
	0,19 (два режима вентиляции);
0,22 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 1200 чел.
	0,16 (два режима вентиляции);
0,20 (три режима вентиляции)

	
	
	
	Вместимость – 1200 чел. и более
	0,15 (два режима вентиляции);
0,20 (три режима вентиляции)

	
	
	Число укрываемых на один прибор в убежищах, чел.
	Напольная чаша (унитаз) в туалетах для женщин
	75

	
	
	
	Напольная чаша (унитаз) и писсуар (0,6 м лоткового писсуара) в туалетах для мужчин (два прибора)
	150

	
	
	
	Умывальники при санитарных узлах (не менее одного на санитарный узел)
	200

	
	
	Число помещений для хранения продовольствия, ед. на 600 укрываемых
	1

	
	
	Площадь помещения для хранения продовольствия, м2
	До 150 чел.
	6

	
	
	
	Более 150 чел.
	6 + 2 на каждые 100 чел.

	
	
	Число мест для лежания, % вместимости сооружения
	Одноярусное расположение нар
	15

	
	
	
	Двухярусное расположение нар
	20

	
	
	
	Трехъярусное расположение нар
	30

	
	
	Количество укрытых, охваченных санитарным узлом, %
	50

	
	
	Количество санитарных постов, ед. на 500 укрываемых
	1 (площадью 8 м2)

	
	
	Количество медицинских пунктов, ед. на 900-1200 укрываемых
	1 (площадью 18 м2, при этом на каждые 100 чел. сверху 1200 чел. площадь увеличивается на 1 м2)

	
	
	Площадь пола помещений укрытий, заглубленных помещений, также сооружений подземного пространства, за исключением сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, м2 на одного укрываемого
	0,6

	
	
	Площадь пола заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, предназначенных для защиты населения, размещаемых в дошкольных и общеобразовательных организациях, м2 на одного укрываемого
	1,0

	
	
	Вместимость противорадиационных заглубленных помещений, чел.
	Принимается в зависимости от площади используемых помещений

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступность, м****
	Защитные сооружения, расположенные на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне
	500

	
	
	
	Иные территории
	1000


1. Пожарные депо классифицируются по[footnoteRef:45]: [45:  СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности] 

· количеству автомобилей в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023 г.);
· обслуживанию объектов городских поселений, организаций в соответствии с п. 1 ст. 33 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (25.12.2023 г.);
· наличию личного состава с функциями по организации пожаротушения, надзора, профилактики, дежурно-диспетчерской службы, управления, в том числе многофункционального назначения.
2. При размещении в пожарном депо автомобилей более 6 ед. площадь помещений определяется методом экстраполяции.
3. Допускаются отступления от установленных значений площадей помещений, но не более 15% в большую или меньшую сторону.
*4. В зависимости от типажа пожарной техники.
**5. В зависимости от типажа пожарной техники и функционального назначения пожарной части.
***6. Не менее 35% площади помещений.
7. Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар)[footnoteRef:46]. [46:  СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» – https://60.mchs.gov.ru/uploads/resource/2024-11-14/snip_1731566747402736999.pdf?ysclid=mgz0i4szmp986029641 ] 

8. Внутренний объем убежищ должен быть не менее 1,5 м3 на одного укрываемого. При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений в зоне герметизации, за исключением ДЭС, тамбуров, тамбуров-шлюзов и расширительных камер.
9. Приведенные значения площадей вспомогательных помещений убежищ не учитывают помещения электрощитовой, станции перекачки дренажных вод и насосной для сточных вод. Площади перечисленных помещений следует принимать:
· 6 м2 – электрощитовой;
· 14 м2 – станции перекачки дренажных вод;
· 8,5 м2 – насосной для сточных вод.
10. Внутренний объем помещений укрытий, заглубленных помещений, а также сооружений подземного пространства, за исключением сооружений метрополитенов, предназначенных для защиты населения, принимают не менее 1,2 м3 на одного укрываемого. При определении объема на одного укрываемого следует учитывать объемы всех помещений укрытий.
****11. При подвозе укрываемых автомобильным транспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории для города-курорта Кисловодск должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иные требования пожарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации и не противоречащие требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Расчет численности территориальных подразделений пожарной охраны и их технической оснащенности города-курорта Кисловодска следует осуществить в соответствии с методиками расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, введенными в действие Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайными ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны».
Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования местного значения городского округа создаются по решению муниципального образования.
[bookmark: _Toc228385076][bookmark: _Toc228431202]II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города-курорта Кисловодск Ставропольского края.
[bookmark: _Toc228385077][bookmark: _Toc228431203]2.1 Информация о современном состоянии и прогнозе развития муниципального образования городского округа город-курорта Кисловодск Ставропольского края
Муниципальное образование город-курорт Кисловодск расположен в южной части Ставропольского края, на слабо наклонённом горном плато, в 43 км от Главного Кавказского хребта, на высоте 817 – 1062 м над уровнем моря, в долине реки Подкумок и её притоков – Ольховки и Берёзовки. Входит в особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды и имеет статус курорта федерального значения.
Численность населения – 132977 чел. (на 01.01.2025 г.)[footnoteRef:47]. Площадь территории городского округа города-курорта Кисловодска на 2024 г. – 174,118 км² [footnoteRef:48], Плотность населения – 763,72 человек/км2. Доля городского населения – 95%, сельского – 5%. [47:  Росстат. База данных показателей муниципальных образований Ставропольского края. Городские округа Ставропольского края. Город-курорт Кисловодск. Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего года.]  [48:  Росстат. База данных показателей муниципальных образований Ставропольского края. Городские округа Ставропольского края. Город-курорт Кисловодск. Общая площадь земель муниципального образования.] 

Город-курорт Кисловодск является муниципальным образованием и наделен статусом городского округа Законом Ставропольского края от 04.10.2004 № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» и располагается на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.[footnoteRef:49] [49:  ст. 2 Устава городского округа города-курорта Кисловодска, утв. Решением Думы города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 27.03.2019 № 27-519 (в ред. от 25.03. № 28-520)] 

Границы территории городского округа города-курорта Кисловодска установлены Законом Ставропольского края от 25 августа 2004 года № 78-кз «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края» (в ред. от 26.06.2020). В июне 2020 г. в состав городского округа вошли поселки Высокогорный, Левоберезовский и Правоберезовский. В настоящее время в составе городского округа 11 населенных пунктов[footnoteRef:50]. [50:  Закон Ставропольского края от 26.06.2020 № 74-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении границы муниципального образования города-курорта Кисловодска Ставропольского края»] 

[bookmark: _Toc228385078][bookmark: _Toc228431204]2.1.2 Система расселения и планировочная структура муниципального образования города-курорта Кисловодск Ставропольского края
Анализ системы расселения необходим для планирования развития сети объектов обслуживания населения муниципального образования города-курорта Кисловодска.
Город-курорт Кисловодск является одним из ядер агломерации Кавказских Минеральных Вод (КМВ), наряду с Пятигорском, Ессентуками и Минеральными Водами (рисунок 1).
С агломерацией городов КМВ связана, и линейная система сельских населенных мест, формирующаяся вдоль транспортных направлений. В состав территорий региона Кавказских Минеральных Вод входят также туристско-рекреационные зоны и зоны сельскохозяйственного использования. 
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[bookmark: _Ref404246218]Рисунок 1 – Агломерация КМВ и городской округ город-курорт Кисловодск в ее границах (структурно-планировочная модель)[footnoteRef:51]  [51:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 


Характер сложившегося расселения на территории агломерации КМВ и города-курорта Кисловодска связан с историческими, природными, географическими, социально-экономическими факторами территории.
Муниципальное образование город-курорт Кисловодск находится южнее основной группы городов сложившейся агломерации, на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-157 «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск». Сам городской округ и его центр – город-курорт Кисловодск являются одними из главных узловых элементов опорного каркаса расселения (ОКР) агломерации КМВ и всего Ставропольского края. Указанная автомобильная дорога общего пользования федерального значения – основной линейный элемент ОКР, обеспечивающий интеграцию городского округа в единую региональную систему расселения Ставропольского края. 
Сельские населенные пункты не образуют собственной системы расселения, а либо непосредственно примыкают с территории города-курорта Кисловодска – пос. Луначарский, пос. Аликоновка, пос. Новокисловодский, пос. Белореченский и, соответственно, оказываются «встроенными» в общую систему расселения городского округа и КМВ. Либо через линейные элементы ОКР – автомобильные дороги общего пользования местного значения – пос. Нарзанный, пос. Индустрия, пос. Зеленогорский, – оказываются включенными в эту систему.
Все поселки, входящие в состав городского округа город-курорт Кисловодск тяготеют к административному центру. Это тяготение выражается в интенсивных маятниковых миграциях, связанных с работой, учебой и другими причинами.
Таким образом, на территории города-курорта Кисловодска сложилась система расселения – часть исторически сложившейся крупной городской агломерации Кавказских Минеральных Вод, которая полифункциональна и полицентрична. Территории поселков в составе городского округа интегрированы в общую для округа и агломерации КМВ систему расселения, отличаются низкими и средними значениями людности. Город-курорт Кисловодск выполняет функции ядра агломерации КМВ и является центром местной системы расселения и межселенного обслуживания. На процесс расселения и изменения численности населения сельских населенных пунктов в составе округа большое влияние оказывает состояние города-курорта Кисловодска, уровень развития его экономики, количество рабочих мест, а также уровень развития транспортной инфраструктуры. 
[bookmark: _Toc228385079][bookmark: _Toc228431205]2.1.3 Население и демографический прогноз
Численность постоянного населения городского округа города-курорта Кисловодска на 2025 г. составила 132 977 чел. Население в большей мере является городским (95%). Сельскими жителями являются жители 10 населенных пунктов городского округа – 7046 чел.
Городской округ город-курорт Кисловодск в настоящее время по численности населения занимает 4-е место среди городских округов Ставропольского края, уступая Ставрополю, Пятигорску и Георгиевскому городским округам. 
Среди городов края – город-курорт Кисловодск располагается на 3-м месте за Ставрополем (краевой центр – 563,0 тыс. чел.) и Пятигорском (центр СКФО – 211,3 тыс. чел.).
Городской округ город-курорт Кисловодск занимает около 0,1 % территории Ставропольского края и концентрирует 4,4% её населения. Плотность населения составляет 1753,18 чел./км2.
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Рисунок 2 – Динамика численности населения городского округа города-курорта Кисловодска, 2002-2025 гг., тыс. чел.[footnoteRef:52] [52:  Федеральная служба государственной статистики. Оценка численности населения на 1 января текущего года – https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst07/DBInet.cgi  ] 


В течение последних 16 лет (начиная с 2002 г.) динамика численности населения городского округа характеризуется крайне нестабильным волнообразным характером. В период с 2008 по 2017 гг. наблюдается рост числа жителей. Далее отмечается снижение численности населения. В целом, за весь период численность населения округа снизилась на 2 311 чел., или на 1,71 %. 
В течение первого десятилетия XXI века на территории городского округа наблюдалась устойчивая тенденция естественной убыли. Начиная с 2015 года, отмечается небольшой естественный прирост, обусловленный мерами демографической политики (стимулирование вторых рождений) и особенностями этнического состава населения округа, но с 2019 года снова отмечается естественная убыль населения. 

Таблица 31 – Основные показатели естественного воспроизводства населения городского округа города-курорта Кисловодска в 2013 – 2023 гг.[footnoteRef:53] [53:  Федеральная служба государственной статистики. Показатели естественного воспроизводства населения – https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst07/DBInet.cgi  ] 

	Демографический показатель
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Число родившихся, человек
	1226
	1213
	1405
	1671
	1521
	1485
	1333
	1118
	1169
	1076
	1013

	Число умерших, человек
	1307
	1348
	1290
	1336
	1312
	1342
	1395
	1482
	1654
	1421
	1224

	Естественный прирост (убыль), человек
	-81
	-135
	115
	335
	209
	143
	-62
	-364
	-485
	-345
	-211

	Коэффициент рождаемости, %
	9
	8,9
	10,3
	12,2
	11,1
	10,9
	9,8
	8,3
	8,7
	8
	7,6

	Коэффициент смертности, %
	9,6
	9,9
	9,4
	9,8
	9,6
	9,9
	10,3
	11
	12,3
	10,6
	9,2

	Коэффициент естественного прироста (убыли), %
	-0,6
	-1
	0,9
	2,4
	1,5
	1
	-0,5
	-2,7
	-3,6
	-2,6
	-1.6



Для формирования комплексного демографического прогноза необходимо также учитывать брачно-семейные процессы. Динамика заключения и распада браков оказывает непосредственное влияние на репродуктивное поведение населения и структуру домохозяйств.
 
Таблица 32 – Показатели количества браков и разводов городского округа города-курорта Кисловодска в 2021-2024 гг.
	Наименование показателя
	2021
	2022
	2023
	2024

	Браки, ед.
	516
	632
	563
	617

	Разводы, ед.
	425
	470
	493
	399



За последние четыре года количество заключаемых браков остается стабильно высоким, демонстрируя положительную тенденцию с ростом от 516 в 2021 году до 617 в 2024 году. При этом в 2023-2024 гг. наблюдается значительное улучшение ситуации с сохранением семей: после роста числа разводов в 2021-2023 гг. произошел резкий спад до 399 в 2024 году. В результате коэффициент устойчивости браков (соотношение браков и разводов) значительно улучшился, что свидетельствует о позитивных изменениях в социальном климате города-курорта.
Кризис института семьи, выражающийся в росте разводов, оказывает комплексное влияние на демографическую ситуацию, выходящее за рамки рождаемости, и находит свое отражение в другом ключевом показателе – ожидаемой продолжительности жизни населения.

Таблица 33 – Динамика изменения значений ожидаемой продолжительности жизни Ставропольского края, количество лет, 2018 – 2022 гг.[footnoteRef:54] [54:  ЕМИСС. Государственная статистика. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – https://www.fedstat.ru/indicators/search?searchText=Ожидаемая+продолжительность+жизни+при+рождении] 

	Показатель
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	мужчины
	69,4
	70,1
	68,5
	67,7
	69,9

	женщины
	78,6
	78,9
	77,7
	75,4
	78,6


На протяжении всего периода сохраняется значительный гендерный разрыв: ожидаемая продолжительность жизни женщин стабильно превышает показатель мужчин примерно на 8-9 лет.
Четко прослеживается негативное влияние пандемийного 2020-2021 годов: для обоих полов зафиксирован спад значений, достигший отметки в 2021 году (67,7 лет для мужчин и 75,4 лет для женщин).
По итогам 2022 года показатели демонстрируют уверенное восстановление, практически вернувшись к своим доковидным максимумам (69,9 и 78,6 лет для мужчин и женщин соответственно).
Несмотря на восстановление, общая траектория показателей за пятилетний период является неустойчивой и подверженной значительным внешним шокам, что указывает на уязвимость демографической системы.
Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала (численности населения) территории городского округа города-курорта Кисловодска играют миграционные процессы.
Начиная с 2015 года в Кисловодске наблюдается стабильный миграционный отток населения. Значение миграционного прироста (сальдо) сменилось с положительного (+651 чел. в 2013 г.) на отрицательное и сохраняется негативным на протяжении последних 9 лет.
Наибольший отток населения зафиксирован в 2018 г. (-648 чел.). Хотя в последующие годы масштабы оттока несколько сократились, в 2023 году он остается значительным и составляет -251 чел. Это указывает на то, что проблема не решена, а лишь несколько смягчилась.
Главным драйвером общего отрицательного сальдо является миграционный обмен с другими регионами России:
· С 2014 года внутренняя миграция имеет исключительно отрицательное сальдо.
· В 2023 году отток населения в другие регионы России составил -301 чел., что даже превышает общее отрицательное сальдо. Это означает, что Кисловодск продолжает терять постоянное население в пользу других городов и регионов страны.
Международная миграция имеет нестабильный и незначительный характер. Несмотря на периодическое положительное сальдо (в 2023 г. +50 чел.), его масштабы слишком малы, чтобы перекрыть отрицательное сальдо внутренней миграции.

Таблица 34 – Основные показатели миграционного движения населения городского округа города-курорта Кисловодска в 2013 – 2023 гг.[footnoteRef:55] [55:  Федеральная служба государственной статистики. Показатели миграционного движения населения – https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst07/DBInet.cgi ] 

	Демографический показатель
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Число прибывших, человек

	Миграция-всего
	4222
	4036
	3564
	3296
	3206
	2751
	2734
	2334
	2348
	2339
	2482

	в пределах России
	3783
	3596
	3211
	2836
	2896
	2556
	2516
	2144
	2162
	2109
	2324

	международная
	439
	440
	353
	460
	310
	195
	218
	190
	186
	230
	158

	Число выбывших, человек

	Миграция-всего
	3571
	3831
	3702
	3751
	3717
	3399
	3023
	2850
	2502
	2710
	2733

	в пределах России
	3464
	3604
	3417
	3468
	3347
	3165
	2757
	2577
	2385
	2416
	2625

	международная
	107
	227
	285
	283
	370
	234
	266
	273
	117
	294
	108

	Миграционный прирост, человек

	Миграция-всего
	651
	205
	-138
	-455
	-511
	-648
	-289
	-516
	-154
	-371
	-251

	в пределах России
	319
	-8
	-206
	-632
	-451
	-609
	-241
	-433
	-223
	-307
	-301

	международная
	332
	213
	68
	177
	-60
	-39
	-48
	-83
	69
	-64
	50



За последнее десятилетие Кисловодск превратился из города с притоком населения в город с устойчивым миграционным оттоком. Основной вызов для городского округа — сохранение постоянного населения, которое уезжает в другие регионы России. Негативная тенденция, наблюдаемая с 2015 года, сохраняется, что свидетельствует о наличии системных проблем, снижающих привлекательность курорта для постоянного проживания (возможно, вопросы занятости, жилья, инфраструктуры). Положительный имидж курорта как места для лечения и отдыха не компенсирует эти факторы для постоянных жителей.
В настоящее время вследствие накопленных негативных тенденций в естественном движении населения, отрицательного тренда миграционного притока последних лет в городском округе сложилась неблагоприятная (регрессивная) возрастная структура населения.
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Рисунок 3 – Половозрастная структура городского округа города-курорта Кисловодска в 2025 г.[footnoteRef:56] [56:  Федеральная служба государственной статистики. Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года, 2025 г. – https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst07/DBInet.cgi ] 


В городском округе городе-курорте Кисловодске отмечается повышенная доля мужчин старше трудоспособного возраста – 25% в 2023 г. (рисунок выше). 
Таблица 35 – Возрастная структура населения городского округа города-курорта Кисловодска в 2025 гг.[footnoteRef:57] [57:  Федеральная служба государственной статистики. Численность всего населения по полу и возрасту на 1 января текущего года, 2025 г. – https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst07/DBInet.cgi ] 

	Моложе трудоспособного
	Доля %
	Трудоспособное*
	Доля %
	Старше трудоспособного
	Доля %

	22 061
	16,6
	85 434
	64,2
	25 483
	19,2


*Трудоспособное население – мужчины 14-64 лет, женщины 14-60 лет

В общей численности женщин и мужчин доли детей и пожилых людей близки по значению, 16,6% и 19,2% соответственно. Характерно увеличение доли населения в трудоспособном возрасте с 56,5% (в 2019 г.) до 64,2% (в 2025 г.). Достаточно серьезной проблемой является постоянное сокращение возрастной когорты молодежи, не вступившей в трудоспособный возраст, – с 17,4% (в 2019 г.) до 16,6% (в 2025 г.). 
Такие тенденции уже в ближайшее время могут поставить перед округом проблему – формирования трудоресурсного потенциала территории.
Гендерная (половая) структура населения городского округа города-курорта Кисловодска отражает среднюю статистику по Ставропольскому краю. На долю женщин приходится 54% населения, доля мужчин – 46%.
Кисловодск является полиэтничным, поликультурным и поликонфессиональным округом, что обусловлено его экономико-географическим положением и историей развития. В национальном составе населения преобладают русские (75,5%), значительна также доля армян (9,3%), карачаевцев (7,0%), абазин (0,8%) и украинцев (0,5%). Доля представителей остальных национальностей не превышает 1% (рисунок ниже)[footnoteRef:58]. [58:  Всероссийская перепись населения 2020 г. Том 4. Национальный состав и владение языками. Таблица 1. Национальный состав населения по городским и муниципальным округам Ставропольского края – https://26.rosstat.gov.ru/folder/77775 ] 


[image: Диаграмма]
Рисунок 4 – Национальный состав городского округа города-курорта Кисловодска в 2020 г., %

Таким образом, в последние десятилетия на территории городского округа города-курорта Кисловодска сформировались определенные негативные тенденции в развитии демографических процессов, результатом которых явилась естественная убыль, миграционный отток и, как следствие, – старение населения. При этом следует отметить, что в настоящее время, несмотря на естественный прирост, значение миграционной убыли превышает его значения, определяя общее сокращение численности населения.
С одной стороны, специфика хода демографических и миграционных процессов обусловливает сокращение численности трудовых ресурсов. С другой – прослеживается относительно высокий общий уровень безработицы, отмечается скрытая безработица и скрытая занятость.
В перспективе при экстраполяционном развитии тенденций в сфере формирования трудового потенциала городского округа качество трудовых ресурсов может стать лимитирующим фактором развития его экономики в целом и санаторно-курортного комплекса в частности.
На основе тенденций, сложившихся в последние годы, таких как демографические тенденции, изменение половозрастной структуры, воспроизводство населения, миграция и демографическая нагрузка можно сделать прогнозы численности населения городского округа города-курорта Кисловодск на будущее.
Расчет и анализ ожидаемых изменений численности населения и других показателей за расчетный период проводился по трем сценариям (вариантам) развития: целевому, инерционному и пессимистическому. Они важны в условиях поливариантности социально-экономического развития региона.
Расчетные показатели были установлены на две даты: 2036 (первый этап реализации генерального плана) и 2046 (расчетный период планирования). Прогнозирование осуществлялось на уровне городского округа. Отправная точка установлена на 2025 г.
Вероятность развития демографической ситуации в городском округе городе-курорте Кисловодск по сценарию зависит от сложного сочетания политических, экономических и социальных факторов. Они включают в себя масштаб и эффективность мер преодоления кризисных явлений, демографическую и миграционную политику руководящих структур, реализация крупных инвестиционных проектов.
Демографический прогноз обусловлен основными параметрами, формирующими численность населения и возрастную структуру в целом (рождаемость, смертность и миграционный прирост).

[image: Диаграмма]
Рисунок 5 – Прогнозная оценка численности населения на расчетную перспективу в городском округе городе-курорте Кисловодске до 2050 г. по всем сценариям развития[footnoteRef:59] [59:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 


Прогнозные расчеты показывают, что согласно целевому сценарию численность населения городского округа города-курорта Кисловодска к 2046 г. повысится на 6,8 %, по инерционному сценарию на 0,6 %, по пессимистическому – спад на 8,4%.

Таблица 36 – Прогнозная оценка численности населения в городском округе городе-курорте Кисловодске до 2050 г. по всем сценариям развития[footnoteRef:60] [60:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Прогнозная оценка
	2025
	2030
	2036
	2040
	2046
	2050
	Темп прироста 2036 к 2025, %
	Темп прироста 2046 к 2025, %

	по целевому сценарию, тыс. чел.
	133,0
	133,1
	134,8
	137,9
	142,0
	146,9
	1,4
	6,8

	по инерционному варианту, тыс. чел.
	133,0
	131,8
	131,5
	132,3
	133,8
	135,8
	-1,1
	0,6

	по пессимистическому сценарию, тыс. чел.
	133,0
	130,0
	127,0
	124,2
	121,9
	120,2
	-4,5
	-8,4



Согласно целевому сценарию на первую очередь прогнозирования численность к 2036 г. увеличится на 1 852 чел. В предыдущие 10 лет (с 2015 по 2025 г.) наблюдался спад на 2970 чел. В перспективе численность населения и достигнет, и превзойдет показатель 2010 года (135,4 тыс. чел.). Такая динамика возможна при улучшения текущей демографической ситуации, которая зависит от рождаемости, смертности, естественного и миграционного движения населения. 

Таблица 37 – Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости и смертности в городском округе городе-курорте Кисловодске по целевому прогнозу на период 2025 – 2046 гг.[footnoteRef:61] [61:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Показатель
	2025*
	2030*
	2036*
	2040*
	2046*

	Число родившихся, чел.
	1293
	1189
	1183
	1211
	1233

	Число умерших, чел.
	1320
	1266
	1278
	1253
	1220

	Естественный прирост (убыль), чел.
	-27
	-77
	-95
	-42
	13

	Коэффициенты рождаемости, %
	9,7
	8,9
	8,8
	8,8
	8,7

	Коэффициенты смертности, %
	9,9
	9,5
	9,5
	9,1
	8,6

	Коэффициенты естественного прироста (убыли), %
	-0,2
	-0,6
	-0,7
	-0,3
	0,1


* В среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода 2025-2029 и т.д.

Таблица 38 – Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости и смертности в городском округе городе-курорте Кисловодске по инерционному прогнозу на период 2025 – 2046 гг.[footnoteRef:62] [62:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Показатель
	2025*
	2030*
	2036*
	2040*
	2046*

	Число родившихся, чел.
	1294
	1182
	1160
	1175
	1186

	Число умерших, чел.
	1443
	1431
	1400
	1421
	1409

	Естественный прирост (убыль), чел.
	-149
	-249
	-240
	-246
	-223

	Коэффициенты рождаемости, ‰
	9,7
	9,0
	8,8
	8,9
	8,9

	Коэффициенты смертности, ‰
	10,9
	10,9
	10,7
	10,7
	10,5

	Коэффициенты естественного прироста (убыли), ‰
	-1,1
	-1,9
	-1,8
	-1,9
	-1,7


* В среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода 2025-2029 и т.д.

Таблица 39 – Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости и смертности в городском округе городе-курорте Кисловодске по пессимистическому прогнозу на период 2025 – 2046 гг.[footnoteRef:63] [63:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Показатель
	2025*
	2030*
	2036*
	2040*
	2046*

	Число родившихся, чел.
	1285
	1152
	1104
	1086
	1068

	Число умерших, чел.
	1574
	1590
	1605
	1647
	1645

	Естественный прирост (убыль), чел.
	-289
	-438
	-501
	-561
	-577

	Коэффициенты рождаемости, %
	9,7
	8,9
	8,7
	8,7
	8,8

	Коэффициенты смертности, %
	11,8
	12,2
	12,6
	13,3
	13,5

	Коэффициенты естественного прироста (убыли), %
	-2,2
	-3,4
	-3,9
	-4,5
	-4,7


* В среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода 2025-2029 и т.д.

Прогнозные сценарии рождаемости слабо связаны с социально-экономическими перспективами территории. Начало экономического роста не обязательно приведет к повышению рождаемости. Изменения в рождаемости могут быть необратимыми.
Целевой вариант прогноза основан на тенденции снижения темпов уровня рождаемости, в 2046 г. коэффициент рождаемости станет равен 8,9 ‰. Предполагается, что семьи, к расчетному сроку, начнут реализовывать свои репродуктивные намерения об ожидаемом числе детей. 
Смертность – второй важнейший показатель воспроизводства населения. В количественном выражении после 2025 г. и до конца расчетного периода по целевому прогнозу показатель смертности снизится на 100 чел. Коэффициент смертности к расчетному периоду также уменьшится и в 2046 г. составит 8,6 ‰. 
Увеличение рождаемости и снижение смертности согласно целевому сценарию в данном периоде приведет к формированию положительного естественного прироста.
На показатели рождаемости существенное влияние оказывает число женщин в фертильном (детородном) возрасте – возрасте 15-49 лет, на который приходится абсолютное большинство рождений детей. При этом доминирующая роль в динамике численности родившихся будет принадлежать количеству женщин детородного возраста в самых активных детородных возрастах от 20 до 35 лет.

Таблица 40 – Прогнозная оценка численности женщин фертильного (детородного) возраста в городском округе городе-курорте Кисловодске до 2050 г. по всем сценариям развития[footnoteRef:64] [64:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Прогнозная оценка
	2025
	2030
	2036
	2040
	2046
	2050
	Темп прироста 2036 к 2025, %
	Темп прироста 2046 к 2025, %

	по целевому сценарию, тыс. чел.
	34,7
	33,6
	32,8
	31,5
	30,4
	30,9
	-5,5
	-12,2

	по инерционному варианту, тыс. чел.
	34,7
	33,3
	32,1
	30,4
	28,9
	28,9
	-7,4
	-16,7

	по пессимистическому сценарию, тыс. чел.
	34,7
	33,0
	31,2
	28,7
	26,6
	26,0
	-10,1
	-23,4



Все сценарии развития предполагают снижение численности женщин детородного возраста в Кисловодске. Изменившиеся условия не позволят рассчитывать на высокую рождаемость в молодых возрастах. В связи с этим станет актуальной проблема стимулирования женщин рожать и оставаться в регионе. 
Среди основных демографических показателей по прогнозам миграция является наиболее сложной. Точный объем и направление миграции трудно определить из-за сложности учета, поэтому с помощью имеющейся информации можно оценить тенденции миграции.

Таблица 41 – Прогнозная оценка миграции населения в городском округе городе-курорте Кисловодске по целевому сценарию в 2025-2049 гг., чел.[footnoteRef:65] [65:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Показатель
	2025-2029
	2030-2034
	2035-2039
	2040-2044
	2045-2049

	Прибыло
	13505
	14451
	15318
	15931
	16408

	Выбыло
	13231
	12349
	11785
	11597
	11604

	Миграционный прирост
	274
	2102
	3533
	4333
	4804



Таблица 42 – Прогнозная оценка миграции населения в городском округе городе-курорте Кисловодске по инерционному варианту в 2025-2049 гг., чел.[footnoteRef:66] [66:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Показатель
	2025-2029
	2030-2034
	2035-2039
	2040-2044
	2045-2049

	Прибыло
	13130
	13787
	14338
	14768
	15064

	Выбыло
	13611
	12822
	12310
	12031
	11939

	Миграционный прирост
	-480
	965
	2028
	2737
	3125



Таблица 43 – Прогнозная оценка миграции населения в городском округе городе-курорте Кисловодске по пессимистическому сценарию в 2025-2049 гг., чел.[footnoteRef:67] [67:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Показатель
	2025-2029
	2030-2034
	2035-2039
	2040-2044
	2045-2049

	Прибыло
	12630
	12756
	12884
	13142
	13404

	Выбыло
	14117
	13641
	13181
	12635
	12165

	Миграционный прирост
	-1487
	-885
	-297
	507
	1239



Все три сценария предполагают постепенное увеличение числа прибывших к 2049 г., при этом, максимальные показатели характерны для целевого прогноза. 
Разные объемы прямого и обратного миграционного потока влияют на миграционный прирост населения. Только в целевом сценарии с 2025-2029 гг., формируются положительные значения миграционного прироста, в инерционном сценарии миграционный прирост достигает положительных показателей в 2030-2034 гг., а в пессимистическом в 2040-2044 гг.

Таблица 44 – Прогнозная оценка естественного и миграционного движения населения в городском округе городе-курорте Кисловодск на расчетный срок[footnoteRef:68] [68:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Прогнозная оценка
	2025*
	2030*
	2036*
	2040*
	2046*

	Целевой сценарий прогноза, на 1000 чел. населения

	Естественный прирост (убыль)
	-0,2
	-0,6
	-0,7
	-0,3
	0,1

	Миграционный прирост (убыль)
	0,4
	3,2
	5,2
	6,3
	6,8

	Общий прирост (убыль)
	0,2
	2,6
	4,5
	6,0
	6,9

	Инерционный вариант прогноза, на 1000 чел. населения

	Естественный прирост (убыль)
	-1,1
	-1,9
	-1,8
	-1,9
	-1,7

	Миграционный прирост (убыль)
	-0,7
	1,5
	3,1
	4,1
	4,7

	Общий прирост (убыль)
	-1,8
	-0,4
	1,3
	2,3
	3,0

	Пессимистический вариант прогноза, на 1000 чел. населения

	Естественный прирост (убыль)
	-2,2
	-3,4
	-3,9
	-4,5
	-4,7

	Миграционный прирост (убыль)
	-2,2
	-1,4
	-0,5
	0,8
	2,0

	Общий прирост (убыль)
	-4,4
	-4,7
	-4,4
	-3,7
	-2,7


* В среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода 2025-2029 и т.д.

Результативностью естественного и миграционного движения определяется прирост или убыль общей численности населения.
Согласно целевому сценарию прогноза при положительном увеличивающимся миграционном приросте, естественный прирост достигнет положительных значений лишь к 2046 г. Подобное соотношение естественного и миграционного приростов сформирует положительный общий прирост на протяжении всего периода до 2049 г.
Тренд инерционного варианта отличается от целевого. При увеличении миграционного прироста, естественный прирост остается в отрицательных значениях. Такое соотношение сформирует положительный общий прирост с 2036 г. до конца расчетного срока.
При пессимистическом сценарии прогноза общий прирост повторяет отрицательные значения естественного прироста, но миграционный остаётся положительным. 
Естественная миграция и отток населения влияют на трансформацию возрастной структуры. Естественная убыль и отток наиболее продуктивных слоев населения приводит к трансформации оставшегося населения. Процесс «старения населения» усиливается. В результате формирования этой структуры показатели естественного прироста долгое время остаются в отрицательных значениях.
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Рисунок 6 – Половозрастная структура населения городского округа города-курорта Кисловодска в 2046 г. по целевому сценарию[footnoteRef:69] [69:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 


Согласно целевому сценарию развития к 2046 г. тенденция преобладания численности женщин над мужчинами сохраняется. 

Таблица 45 – Прогнозная оценка возрастной структуры населения городского округа города-курорта Кисловодска в 2046 гг. по всем сценариям развития, %[footnoteRef:70] [70:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Прогнозная оценка
	Моложе трудоспособного, тыс. чел.
	Доля %
	Трудоспособное, тыс. чел.*
	Доля %
	Старше трудоспособного,тыс. чел.
	Доля %

	по целевому сценарию
	19,1
	13,4
	87,0
	61,2
	35,9
	25,4

	по инерционному варианту
	18,9
	14,1
	82,2
	61,5
	32,6
	24,4

	по пессимистическому сценарию
	17,4
	14,3
	75,8
	62,2
	28,6
	23,5


*Трудоспособное население – мужчины 14-64 лет, женщины 14-60 лет

Во всех сценариях развития в городском округе городе-курорте Кисловодске происходит сокращение доли лиц трудоспособного возраста с 64,2% до 61,2-62,5% в 2046 г. и до 23,5-25,4% повышается удельный вес населения старше трудоспособного возраста. Прогнозируемый рост доли и численности населения в возрастной категории старше трудоспособного возраста будет происходить, в том числе, и за счет роста ожидаемой продолжительности жизни. Снижается на 2,3-3,2% доля лиц моложе трудоспособного возраста. 
В соответствии с целевым прогнозом численность детей снизится с 22,1 до 19,1 тыс. (на 14,5 %), пенсионеров возрастет с 25,5 до 35,9 тыс. (на 40,4%). К концу периода абсолютная численность лиц старше трудоспособного возраста на 16,9 тыс. чел. превысит показатели детских возрастов (в 2025 г. превышение составляло 3,4 тыс. чел.). Сокращение числа детей и увеличение количества пенсионеров усилит проблемы в области образования и здравоохранения, создаст проблемы для бюджета округа и т.д. Сокращение лиц моложе трудоспособного населения потребует сокращения мощности детских садов и общеобразовательных школ полного дня. При этом необходимо учитывать, что количество детей дошкольного и школьного возраста в разные отрезки рассматриваемого периода будет разным.
При перераспределении по возрастным категориям доля трудоспособного населения снизится с 64,2 до 61,2 %. Этот показатель со временем будет снижаться в связи со вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных групп населения. Однако, это снижение должно компенсироваться миграционным приростом населения.
Следует иметь ввиду, что если доля населения пенсионного возраста – это предопределенный процесс, то доля молодого населения является вероятностной оценкой и может меняться, и реагировать на изменения основных демографических показателей естественного воспроизводства. Увеличение доли детей может быть следствием резкого повышения рождаемости населения или резкого увеличения миграции.
Изменение характера демографических процессов будет сопровождаться существенной трансформацией демографической нагрузки на население трудоспособного возраста городского округа.

Таблица 46 – Прогнозная оценка динамики демографической нагрузки городского округа города Кисловодска на расчетный срок[footnoteRef:71] [71:  Генеральный план городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Том 2. Материалы по обоснованию] 

	Прогнозная оценка
	Демографическая нагрузка в 2025 г.
	Демографическая нагрузка в 2046 г.
	Динамика изменения демографической нагрузки в 2025-2046 гг. в %

	по целевому сценарию
	556
	633
	13,7

	по инерционному варианту
	
	627
	12,7

	по пессимистическому сценарию
	
	607
	9,0



Трансформация, в первую очередь, будет связана с большой численностью лиц старше трудоспособного возраста и сокращением – моложе трудоспособного. 
В 2025 г. на 1000 человек трудоспособного возраста приходиться 556 лиц нетрудоспособных возрастных категорий. Согласно целевому сценарию развития к 2046 г. данный показатель увеличится до 633 лиц нетрудоспособных возрастных категорий на 1000 человек трудоспособного возраста, что свидетельствует о преувеличении средней демографической нагрузке.
Вместе с тем, пенсионная реформа, проведенная в России в 2019 году, повлияла на перераспределение населения по возрастным категориям, в определенной степени искусственно стабилизировав возрастную структуру по региону.
Демографическое развитие региона, а именно занятость, жилищные условия и инфраструктура, играют важную роль. Повышение рождаемости будет зависеть от механизмов социальной защиты населения и поддержки молодых семей.
В целом, ситуация в городском округе городе-курорте Кисловодске будет иметь свои особенности. В целевом и инерционном сценариях численность населения будет расти, в пессимистическом – сокращаться. Ожидается прирост рождаемости в целевом сценарии, стабилизация смертности и постепенное увеличение миграционного прироста, который к концу расчетного периода будет положителен во всех трех сценариях.
Также прогнозируется изменение возрастной структуры – усиливается старение населения. В целом сокращается доля населения младше и среднего возраста, увеличивается доля старше трудоспособного населения, что увеличивает показатель демографической нагрузки.
[bookmark: _Toc228385080][bookmark: _Toc228431206]2.2 Обоснование положений основной части местных нормативов градостроительного проектирования города-курорта Кисловодска
[bookmark: _Toc228385081][bookmark: _Toc228431207]2.2.1 Обоснование предмета нормирования – перечня областей, для которых в местных нормативах градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, и перечня показателей
Перечень областей нормирования и относящихся к ним объектов местного значения для целей МНГП города-курорта Кисловодска установлен на основании:
· статей 19, 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
· федеральных законов, в которых установлены полномочия органов местного самоуправления муниципального округа в различных областях;
· статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
· закон Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (с изм. на 06.12.2024 г.) (в ред. Законов Ставропольского края от 09.12.2014 № 110-кз, от 12.03.2015 № 16-кз, от 06.10.2015 № 98-кз, от 10.04.2017 № 32-кз, от 08.12.2017 № 124-кз, от 11.07.2018 № 53-кз, от 22.07.2019 № 51-кз, от 07.10.2020 № 100-кз, от 22.06.2021 № 64-кз, от 04.04.2023 № 27-кз, от 02.04.2024 № 30-кз, от 06.12.2024 № 135-кз);
· Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
· Устав городского округа города-курорта Кисловодска, утв. Решением Думы города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 27.03.2019 № 27-519 (в ред. от 25.03. № 28-520).
Сведения об областях нормирования, видах объектов местного значения и регламентирующих их нормах законодательства представлены в таблице.

Таблица 47 – Перечень областей нормирования и видов объектов местного значения, для которых в МНГП муниципального образования городского округа города-курорт Кисловодска Ставропольского края установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения 
	№ п/п
	Область нормирования
	Виды объектов местного значения
	Нормы законодательства

	1. 
	Электроснабжение
	- линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 0,4-6 (10) – 20 кВ;
- подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 0,4-6 (10) – 20 кВ.
	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	2. 
	Газоснабжение
	- газопроводы среднего давления;
- газораспределительные пункты;
- газовые сети;
- автоматизированные газораспределительные станции.
	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	3. 
	Теплоснабжение
	- магистральные тепловые сети;
- насосные станции на магистральных тепловых сетях;
- котельные;
- центральные тепловые пункты.
	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»

	4. 
	Водоснабжение и водоотведение
	- водопроводные насосные станции;
- магистральные водопроводы;
- водопроводные сети;
- водозаборные, артезианские скважины;
- резервуар воды;
- канализационные насосные станции;
- магистральные канализационные коллекторы;
- очистные сооружения;
- очистные сооружения дождевой канализации.
	- подпункт а) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»

	5. 
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского округа
	- автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского округа;
- автовокзалы, автостанции (здания и сооружения, предназначенные для обслуживания пассажиров);
- АЗС;
- СТО;
- велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов.
	- подпункт б) п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ;
- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- п.  ч. 3 ст. 4 Закона Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории Ставропольского края» (ред. от 06.12.2024 № 135-кз);
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта – п. 2а-6;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

	6. 
	Улично-дорожная сеть, дорожный сервис и транспортное обслуживание
	- велосипедные дорожки в границах населенных пунктов;
- стоянки автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон;
- стоянки автомобилей у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон;
- индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания;
- гаражи транспортных средств;
- велосипедные парковки
- парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024);
- Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта - п. 2а-6;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	7. 
	Образование
	- дошкольные образовательные организации;
- общеобразовательные организации;
- организации дополнительного образования детей;
- организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях».

	8. 
	Физическая культура и массовый спорт
	- спортивные залы общего пользования;
- бассейны крытые и открытые общего пользования;
- стадион с трибунами на 1500 мест и более;
- многофункциональный спортивный комплекс с независимыми спортивными зонами;
- универсальная спортивная площадка в микрорайоне;
- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне.
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта».
- Перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, утв. Президентом РФ от 18.12.2023 № Пр-2466

	9. 
	Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов
	- места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Постановление Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 № 406-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами в Ставропольском крае» (ред. от 31.05.2022 № 670-п)

	10. 
	Жилищное строительство
	- площадь жилых помещений, в том числе по договорам социального найма.
	- п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024 г.);
- п. 1 ст. 19 Закон Ставропольского края от 16.03.2006 № 13-кз «О некоторых вопросах в области жилищных отношений в Ставропольском крае (ред. от 18.07.2025 № 66-кз);
- Решение Думы города-курорта Кисловодска от 27.03.2015 № 43-415 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории городского округа города-курорта Кисловодска».
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	11. 
	Благоустройство и озеленение территории
	- площадь озелененных территорий общего пользования
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024);
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	12. 
	Культура
	- детская библиотека;
- общедоступная библиотека/
общедоступная библиотека с детским отделением/филиал общедоступных библиотек с детским отделением/межпоселенческая библиотека;
- краеведческий музей;
- тематический музей;
- театр драматический;
- концертный зал/концертный коллектив;
- филармония;
- учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений);
- парк культуры и отдыха.
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024);
- Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	13. 
	Места захоронения и организация ритуальных услуг
	- кладбище традиционного захоронения;
- вероисповедальное кладбище
- бюро ритуальных услуг (похоронного обслуживания).
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	14. 
	Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
	- стационарные объекты торговли, в том числе продовольственными товарами;
- нестационарные объекты торговли;
- торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках.
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024);
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
- Приказ Министерства экономического развития Ставропольского края от 31.07.2023 № 426/ОД «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью торговых объектов на территории Ставропольского края» (ред. от 18.12.2024 № 479/од).

	15. 
	Архивное дело
	- Муниципальный архив.
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024);
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	16. 
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
	- берегозащитные сооружения;
- сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- пожарное депо;
- специализированные пожарные автомобили, необходимые для укомплектования подразделений пожарной охраны;
- объекты противопожарного водоснабжения;
- здания организации деятельности аварийно-спасательных служб;
- санитарные посты на водных объектах;
- посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах;
- защитные сооружения гражданской обороны.
	- ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 13.12.2024);
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».



[bookmark: _Toc228385082][bookmark: _Toc228431208]2.2.2 Обоснование значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения

[bookmark: _Toc205561758][bookmark: _Toc228385083][bookmark: _Toc228431209]2.2.2.1 Электроснабжение 
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели обеспеченности населения объектами местного значения в области электроснабжения установлены в соответствии с Приложением Л к СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских территорий».
Показатели электропотребления в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, в том числе общежитий квартирного типа, общежитий коридорного, гостиничного и секционного типов, приняты на основании Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.08.2012 № 298-О/Д «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ставропольском крае» (с изм. на 29.05.2017 г.).
Также на основе Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 29.08.2012 № 298-О/Д «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в Ставропольском крае» (с изм. на 29.05.2017 г.) были установлены расчетные показатели электропотребления при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc205561759][bookmark: _Toc228385084][bookmark: _Toc228431210]2.2.2.2 Газоснабжение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты газоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели объемов газопотребления в жилых помещениях и при использовании земельного участка и надворных построек приняты в соответствии с Приложением А к СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газоснабжения» и Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 11.03.2016 № 87 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению в Ставропольском крае» (с изм. на 19.04.2016 г.).
Объем газопотребления на отопление многоквартирных и жилых домов установлен исходя из продолжительности отопительного периода – 7 месяцев[footnoteRef:72]. [72:  Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 20.11.2014 № 807 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в Ставропольском крае» – https://docs.cntd.ru/document/423975700?ysclid=mdsg050jb2107192928] 


	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc205561760][bookmark: _Toc228385085][bookmark: _Toc228431211]2.2.2.3 Теплоснабжение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты теплоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели теплопотребления наслоением установлены на основании табл. 1.2.14 РНГП Ставропольского края.
Показатели теплопотребления на отопление многоквартирных или жилых домов до 1999 г. и после 1999 г. постройки включительно установлены в соответствии с Приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 200.11.2014 № 807.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc195265694][bookmark: _Toc228385086][bookmark: _Toc228431212]2.2.2.4 Водоснабжение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели водопотребления приняты в соответствии с табл. 1.2.14 РНГП Ставропольского края.
Объемы холодного и горячего водопотребления в жилых помещениях и при использовании земельного участка и надворных построек населением города-курорта Кисловодска установлены в соответствии с нормами СП 31.13330.2021 и Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 16.05.2013 № 131-О/Д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае» (с изм. на 29.05.2017 г.).
Объем водопотребления на полив земельного участка рассчитан исходя из периода использования холодной воды на полив земельных участков на территории Ставропольского края – 6 месяцев (с 15 апреля по 15 сентября).
В СП 31.13330.2021 указаны доля дополнительных расходов и объем воды, необходимый для полива, в случае отсутствия информации о площадях.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

	Водозаборы и сопутствующие сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель количества резервных скважин на водозаборах принят в соответствии с табл. 5 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

	Водопроводные насосные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число резервных агрегатов в насосной станции принято согласно табл. 24 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc195265695][bookmark: _Toc228385087][bookmark: _Toc228431213]2.2.2.5 Водоотведение
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты водоотведения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с пунктом 5.13 СП 30.13330.2020 объемы водоотведения принимаются равным водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Объемы водоотведения в жилых помещениях на территории города-курорта Кисловодска приняты с учетом СП 30.13330.2020 и Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского каря от 16.05.2013 № 131/О/Д «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в Ставропольском крае» (с изм. на 29.05.2017 г.).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

	Канализационные и сопутствующие сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Размеры земельных участков канализационных очистных сооружений, иловых площадок и биологических прудов глубокой очистки сточных вод приняты на основании табл. 12.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.

	Канализационные насосные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Показатель числа резервных насосных агрегатов для отведения бытовых сточных вод и близких к ним по составу производственных сточных вод установлен в соответствии с табл. 17 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Территориальная доступность расчетных показателей не нормируется.



[bookmark: _Toc195265696][bookmark: _Toc228385088][bookmark: _Toc228431214]2.2.2.6 Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация транспортного обслуживания населения
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах городского округа
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель плотности сати автомобильных дорог общего пользования местного значения принят в 1,49 км/км2 территории городского округа в соответствии с текущем уровнем обеспеченности.
Расчет:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 г. по данным Федеральной службы государственной статистики составила 259,10 км. Общая площадь городского округа – 174,12 км2.
Расчет: 259,10 / 174,12 = 1,49 км/км2.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием принята в 1,39 км/км2 территории городского округа в соответствии с текущем уровнем обеспеченности.
Расчет: 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием в 2025 г. по данным Федеральной службы государственной статистики составила 242,30 км.
Расчет: 242,30 / 174,12 = 1,39 км/км2.
Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием принята в 1,43 км/км2 территории городского округа в соответствии с текущем уровнем обеспеченности.
Расчет:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с щебеночным и гравийным покрытием в 2025 г. по данным Федеральной службы государственной статистики составила 248,30 км.
Расчет: 248,30 / 174,12 = 1,43 км/км2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием принята в 93,52% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с текущем уровнем обеспеченности.
Расчет: 242,30 / 259,10 = 93,52%.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием принята в 95,83% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с текущем уровнем обеспеченности.
Расчет: 248,30 / 259,10 = 95,83%.
Показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям принят к 2027 г. в 47,97% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на основания целевого индикатора муниципальной программы города-курорта Кисловодска «Развитие безопасности дорожного движения», утв. Постановлением Администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 28.12.2021 № 1460.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Улично-дорожная сеть
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель плотности улично-дорожной сети для разных моделей городской среды (малоэтажной, среднеэтажной, центральной) установлен на основании табл. 5.1 СП 531.1325800.2024 «Градостроительство. Моделирование городской среды. Общие положения» и табл. 1.3.6 РНГП Ставропольского края.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	В соответствии с табл. 1.2.1 и табл. 1.3.6 РНГП Ставропольского края и текущем уровнем обеспеченности показатель минимально допустимого уровня обеспеченности автостанциями межмуниципального сообщения принят равным 1 объект на округ.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен в 1,5 часа на общественном транспорте, исходя из требований табл. 1.2.1 РНГП Ставропольского края области в соответствии с необходимостью и доступностью объекта для жителей городского округа.

	Маршруты сети общественного пассажирского транспорта (ОПТ)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель плотности маршрутной сети общественного пассажирского транспорта для территории города-курорта Кисловодска установлен в соответствии с табл. 3.1 Методических рекомендаций по разработке Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утв. Заместителем Министра транспорта Российской Федерации от 30.06.2020 г.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Остановочный пункт общественного пассажирского транспорта (ОПТ)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель максимального расстояния между остановками в застроенной части города Кисловодска принят в 400 м в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утв. Заместителем Министра транспорта Российской Федерации от 30.06.2020 г.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровни пешеходной доступности до остановочных пунктов ОПТ от различных объектов в соответствии с п. 3.1.1 табл. 1 Распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

	Автозаправочные станции
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель обеспеченности топливозаправочными колонами принят в 1 ед./1200 легковых автомобилей в соответствии с п. 11.41 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Размеры земельных участков для станции АЗС установлены на основании п. 11.41 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских территорий».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень транспортной доступности до объекта по автомобильным дорогам общего пользования принят в 1 ч. согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	Станции технического обслуживания (СТО)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель обеспеченности населения постами технического обслуживания принят в 1 ед./200 легковых автомобилей в соответствии с п. 11.40 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с табл. 1.3.6 РНГП Ставропольского края уровень территориальной доступности не нормируется.

	Парковки (парковочные места), в том числе парковки (парковочные места) для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами.
Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон.
Парковки (парковочные места) легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон.
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатели количества машино-мест приняты в соответствии с табл. 1.3.6 РНГП Ставропольского края, п. 11.31, табл. 11,8, п. 11.33 и прил. Ж СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий», а также на основе Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации.
Размеры земельных участков наземных стоянок легковых автомобилей приняты в соответствии с п. 11.37 СП 42.13330.2016.
Численность рекреантов определяется по п. 9.10 СП 42.13330.2016, при этом для каждого объекта расчетное число рекреантов определяется индивидуально в зависимости от вида объекта и его площади (норматив единовременной посещаемости лесопарка – 10 чел./га).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень пешеходной доступности до объектов установлен в соответствии с п. 11.36 и прил. Ж СП 42.13330.2016 и табл. 1.3.6 РНГП Ставропольского края

	Индивидуальные стоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Уровень обеспеченности специализированными местами на автостоянках для транспорта инвалидов принят на основании п. 5.2.1 СП 59.13330.2020

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель пешеходной доступности до объектов установлен в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020

	Гаражи транспортных средств
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатели площадей земельных участков гаражей приняты на основании п. 11.37 и прил. И СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Пешеходная доступности до объектов установлена в соответствии с п. 11.38 СП 42.13330.2016.

	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен в соответствии с табл. 5 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» для города-курорта Кисловодска.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Велосипедные дорожки в границах населенных пунктов 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатели ширины полосы для велосипедистов приняты в соответствии с табл. 1.3.6 РНГП Ставропольского края.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Велосипедные парковки
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество парковочных мест для велосипедистов у социально значимых объектов принят на основании Методических рекомендаций по разработке и разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель пешеходной доступности принят согласно Методическим рекомендациям по разработке и разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации.

	Парковки (парковочные места) для средств индивидуальной мобильности (СИМ)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности парковочными местами для средств индивидуальной мобильности (СИМ) установлены в соответствии с СП 396.1325800.2018 и СП 113.13330.2023.
Расчет:
Согласно приложению Т СП 396.1325800.2018 расчет количества парковочных мест для СИМ производится по формуле:
M0 = K1 * Nсп,
Где K1 – коэффициент, отражающий обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования (НПТОП) в соответствии с табл. Т.1 и Т.2 СП 396.1325800.2018. Для города-курорта Кисловодска были использованы следующие коэффициенты: объекты Ⅰ категории по функциональному значению – 1,5, объекты Ⅱ категории – 1,1, объекты Ⅲ и Ⅳ категории – 1,0.
Nсп – норматив по числу парковочных мест для различных видов объектов в соответствии с табл. Т.3.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель пешеходной доступности до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 приложения Ж СП 42.13330.2016.
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	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности дошкольными образовательными организациями установлен в соответствии с табл. 1.3.8 РНГП Ставропольского края и приложением к письму Минобрнауки России № АК-950/02.
Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России № АК-950/02.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности дошкольных образовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приложения Д СП 42.13330.2016, а также табл. 1.3.8 РНГП Ставропольского края.

	Муниципальные общеобразовательные организации
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности местами в общеобразовательных организациях определен в соответствии с табл. 1.3.8 РНГП Ставропольского края.
Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей -инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций (к 2020 году), принят в размере 20% согласно приложению, к письму Минобрнауки России № АК-950/02.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности общеобразовательных организаций определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28, приложения Д СП 42.13330.2016, а также табл. 1.3.8 РНГП Ставропольского края.

	Муниципальные организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель числа мест в организациях дополнительного образования детей принят в соответствии табл. 1.3.8 РНГП Ставропольского края.
Показатель числа мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций принят в 45 мест на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях для г. Кисловодск и 65 мест на 100 обучающихся в сельских населенных пунктах, согласно требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
Показатель числа мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением образовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования установлен в 30 мест для г. Кисловодск, для сельских населенных пунктов – 10 мест, на основании Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения города-курорта Кисловодска организациями дополнительного образования детей, в т.ч. реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, определен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, а также приложения Д СП 42.13330.2016.

	Организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности организаций для населения установлен по требованиям Письма Минобрнауки РФ от 04.05.2016 № АК-950/02, СП 2.4.3648-20, приложения Д СП 42.13330.2016 и табл. 1.3.8 РНГП Ставропольского края.
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	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты физической культуры и спорта
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель усредненного норматива единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта принят в соответствии с табл. 1.3.7 РНГП Ставропольского края.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориально доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Физкультурно-спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель размера земельного участка физкультурно-спортивных сооружений установлен на основании прил. Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий».
Доля физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе принят по прил. Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий».

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень территориальной доступности для населенных пунктов городского округа определен в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», а также в соответствии с таблицей 10.1, приложением Д СП 42.13330.2016 и табл. 1.3.7 РНГП Ставропольского края.

	Спортивные залы общего пользования
	
	

	Бассейны крытые и открытые общего пользования
	
	

	Стадион с трибунами на 1500 мест
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель комбинированной транспортно-пешеходной доступности в 30 мин. установлен в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 и табл. 1.3.7 РНГП Ставропольского края.
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	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты обращения с ТКО
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Объемы накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа приняты в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 13.08.2021 № 190 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Ставропольского края» (с изм. на 10.08.2023 г.).

	Места (площадки) накопления ТКО
	
	Показатель количества мест (площадок) накопления ТКО на 1 тыс. чел. рассчитан в соответствии с данными табл. 19 Территориальной схемы обращения с отходами в Ставропольском крае, утв. Постановлением Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 № 408-п (ред. от 11.12.2025 г.).
Расчет:
Количество мест (площадок) накопления ТКО – 305 ед.
Численность населения на 2025 г. – 132977 чел.
Расчет: 305 / 132977 * 1000 = 2,3 ед. на 1 тыс. чел.
Показатель количества объектов накопления ТКО (контейнеров и бункеров) принят в 4,1 ед. на 1 тыс. чел., в соответствии с данными табл. 19 Территориальной схемы обращения с отходами в Ставропольском крае, утв. Постановлением Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 № 408-п (ред. от 11.12.2025 г.).
Расчет:
Количество объектов накопления ТКО (контейнеров и бункеров) – 546 ед.
Численность населения на 2025 г. – 132977 чел.
Расчет: 546 / 132977 * 1000 = 4,1 ед. на 1 тыс. чел.
Объем объектов накопления (контейнеров и бункеров) ТКО установлен в 4,3 м3 на 1 тыс. чел. согласно данным табл. 19 Территориальной схемы обращения с отходами в Ставропольском крае, утв. Постановлением Правительства Ставропольского края от 22.09.2016 № 408-п (ред. от 11.12.2025 г.).
Расчет:
Суммарный объем объектов накопления ТКО (контейнеров и бункеров) – 571,97 м3
Численность населения на 2025 г. – 132977 чел.
Расчет: 571,97 / 132977 * 1000 = 4,3 ед. на 1 тыс. чел.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.



[bookmark: _Toc195265700][bookmark: _Toc228385092][bookmark: _Toc228431218]2.2.2.10 Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края

[bookmark: _Toc228431219]2.2.2.10.1 Жилищное строительство
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Жилые помещения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения площадью жилых помещений установлен в 26,61 м2 на 1 чел. в соответствии с текущем уровнем обеспеченности.
Расчет:
Площадь жилых помещений по данным Федеральной службы государственной статистики на 2025 г. составила 3538030 м2. Численность населения на 2025 г. – 132977 чел.
Расчет: 3538030 / 132977 = 26,61 м2/чел.
Показатель площади жилого фонда в зависимости от модели городской застройки для г. Кисловодска установлен в соответствии с прил. Ж СП 531.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения».

	Жилые помещения по договорам социального найма
	
	Площади предоставления жилого помещения из государственного жилищного фонда Ставропольского края по договорам социального найма приняты в соответствии с Решением Думы города-курорта Кисловодска от 27.03.2015 № 43-415 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории городского округа города-курорта Кисловодска».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Не нормируется



[bookmark: _Toc195265701][bookmark: _Toc228431220]2.2.2.10.2 Благоустройство территории
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Озеленение территории общего пользования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Исходя из требований к количественным параметрам озелененных территорий общего пользования, приведенных в п. 9.8 и табл. 9.2 СП 42.13330.2016, расчетный показатель площади озелененных территорий общего пользования местного значения составляет для города Кисловодск 16 м2 на 1 чел. (в т. ч. общегородские – 10 м2 на 1 чел.; жилые – 6 м2 на 1 чел.).
Показатель общей нормативной площади озелененных территорий общего пользования установлен в 201,5 га для г. Кисловодска:
- общегородские территории – 125,9 га;
- жилые районы – 75,6 га.
Расчет:
Численность населения города Кисловодска по данным Федеральной службы государственной статистики в 2025 г. составила 125931 чел. Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения – 16 м2 на 1 чел., из которых на общегородские приходится 10 га на 1 чел., на жилые район – 6 га на 1 чел.
Расчет: 
Всего: 125931,0 * 16,0 / 10000,0 = 201,5 га.
Общегородские территории: 125931,0 * 10,0 / 10000,0 = 125,9 га.
Жилые районы: 125931,0 * 6,0 / 10000,0= 75,6 га.
Показатель общей нормативной площади озелененных территорий общего пользования установлен в 8,5 га для сельских населенных пунктов.
Расчет:
Численность населения сельского населения по данным Федеральной службы государственной статистики в 2025 г. составила 7046 чел. Площадь озелененных территорий общего пользования местного значения – 12 м2 на 1 чел.
Расчет: 7046 * 12 / 10000,0 = 8,5 га.
Показатель площади озелененных территорий общего пользования в зависимости модели городской застройки принят в соответствии с п. 5.3.3 СП 531.1325800.2024 «Градостроительство. Модели городской среды. Общие положения».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности принят на основании табл. 1.3.12 РНГП Ставропольского края

	Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Площадь площадок общего пользования для игр детей, отдыха и занятий физической культурой взрослого населения установлен согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских территорий».
Площадь детских игровых площадок (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста), площадок для занятий физической культурой взрослого населения, отдыха взрослого населения, для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) и площадок для выгула собак приняты на основании табл. 8.1 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень пешеходной доступности до объектов принят в соответствии с п. 7.29. и п. А8 СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».



[bookmark: _Toc228431221]2.2.2.10.3 Культура
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Детская библиотека
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры (библиотек всех типов) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа выполнено на основе Приложения (табл. 1) к Распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494.

	Общедоступная библиотека/
Общедоступная библиотека с детским отделением/
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/
Межпоселенческая библиотека
	
	

	Краеведческий музей
	
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры (музеи) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа выполнено на основе Приложения (табл. 2) к Распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494.

	Тематический музей
	
	

	Театр драматический
	
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры (театры) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа выполнено на основе Приложения (табл. 3) к Распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494.

	Концертный зал/Концертный коллектив
	
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры (концертные организации) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа выполнено на основе Приложения (табл. 4) к Распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494.

	Филармония
	
	

	Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)
	
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры (учреждения культуры клубного типа) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа выполнено на основе Приложения (табл. 6) к Распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494.

	Парк культуры и отдыха
	
	Определение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры (парки культуры и отдыха) и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа выполнено на основе Приложения (табл. 7) к Распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 № Р-494.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Определение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения выполнено с учетом табл. 1.3.12 РНГП Ставропольского края



[bookmark: _Toc205561771][bookmark: _Toc228431222]2.2.2.10.4 Торговля и общественное питание
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Объекты торговли
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество стационарных и нестационарных объектов торговли, в том числе торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и торговых объектов по продаже периодической печатной продукции для города-курорта Кисловодска принято в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов на территории Ставропольского края и входящих в его состав муниципальных и городских округов Ставропольского края, утв. Приказом Министерства экономического развития Ставропольского края от 31.07.2023 № 426/ОД (с изм. на 18.12.2023 г.).

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

	Предприятия общественного питания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число посадочных мест в предприятиях общественного питания города-курорта Кисловодска определено в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

	Предприятия бытового обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Число рабочих мест в предприятиях бытового обслуживания населения города-курорта Кисловодска принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.

	Предприятия коммунального обслуживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Массы белья и вещей, предоставляемые предприятиям коммунального обслуживания населения города-курорта Кисловодска приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Показатель территориальной доступности установлен на основании таблицы 10.1 п. 10.4 СП 42.13330.2016.



[bookmark: _Toc205561772][bookmark: _Toc228431223]2.2.2.10.5 Содержание мест захоронения
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Кладбище традиционного захоронения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель площади кладбища традиционного захоронения на численность населения, урновых захоронений после кремации и количества бюро ритуальных услуг на территории городского округа приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016.

	Кладбище урновых захоронений после кремации
	
	

	Бюро ритуальных услуг
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.



[bookmark: _Toc205561773][bookmark: _Toc228431224]2.2.2.10.6 Архивное дело
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Муниципальный архив
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный показатель обеспеченности муниципального округа в 1 объект принят в соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ, а также ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.



[bookmark: _Toc195265706][bookmark: _Toc228431225]2.2.2.10.7 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
	Вид объекта
	Тип расчетного показателя
	Обоснование расчетного показателя

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Показатель установлен в соответствии с необходимостью 100 % обеспеченности сооружениями предупреждения и защиты населения города-курорта Кисловодска от ЧС природного и техногенного характера.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Пожарное депо
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадью земельного участка под пожарное депо и площадями служебных помещений в нем в зависимости от числа специализированных транспортных средств приняты в соответствии с прил. Б. СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Специализированные пожарные автомобили, необходимые для укомплектования подразделений пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели числа автолестниц (автоподъемников), автомобилей газодымозащиты, связи и освещения в зависимости от численности населенного пункта приняты на основании прил. № к Приказу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 № 700 «Об утверждении методик расчета численности технической оснащенности и подразделений пожарной охраны».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Объекты противопожарного водоснабжения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетный объем противопожарного резервуара принят в 1296 м3 для г. Кисловодска, 108 м3 для сельских населенных пунктов с числом жителей 1-5 тыс. чел. и численностью до 1 тыс. чел., а также застройкой зданиями с 3 и более этажами, для сельских населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел и зданиями не более 2 этажей – 54 м3, в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
Расчет:
В населенных пунктах с числом жителей 100-200 тыс. чел. расчетное количество одновременных пожаров составляет 3 ед., расход воды на наружное пожаротушение 40 л/сут. на 1 пожар. В населенных пунктах с числом жителей не более 1 тыс. чел и застройкой зданиями не более 2 этажей, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 5 л/с. В населенных пунктах с числом жителей не более 1 тыс. чел и застройкой зданиями 3 этажа и выше, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 10 л/с. В населенных пунктах с числом жителей 1-5 тыс. чел и застройкой зданиями не более 2 этажей и 3 этажа и выше, расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 ед., расходы воды – 10 л/с. В соответствии с п. 5.17 и п. 5.18 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», продолжительность тушения пожара должна приниматься в 3 ч., максимальный срок восстановления пожарного объема воды – не более 24 ч.
Расчет: (40 * 3 * 3 * 3600) / 1000 = 1296 м3.
(10 * 1 * 3 * 3600) / 1000 = 108 м3.
(5 * 1 * 3 * 3600) / 1000 = 54 м3.

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности не нормируется.

	Здания организации деятельности аварийно-спасательных служб
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели числа объектов установлены в соответствии с прил. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	Санитарные посты на водных объектах
	
	

	Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах
	
	

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровень территориальной доступности принят в соответствии с прил. 4 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

	Защитные сооружения гражданской обороны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Расчетные показатели минимального уровня обеспеченности укрытиями, заглубленными помещениями и необходимыми объектами в них установлены на основании требований СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны».

	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Уровни доступности укрытий и заглубленных помещений приняты в соответствии с СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны».



[bookmark: _Toc228385093][bookmark: _Toc228431226]2.2.3 Обоснование дифференциации территории в составе нормативов градостроительного проектирования
При проведении дифференциации территории муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края учитывались сведения о муниципальном устройстве территории, а также такие количественные показатели как:
· площадь территории;
· численность населения: общая, городского и сельского;
· число населенных пунктов: общее, городских и сельских;
· расчетный показатель плотности населения;
Также применены количественно-качественные показатели:
· класс города и сельских населенных пунктов (по численности населения: крупный, большой, малый) на территории муниципального образования;
Исходные и расчетные данные сведены в таблицу.

Таблица 48 – Сведения о дифференциации территории муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края для целей МНГП[footnoteRef:73] [73:  Составлено по итогам Всероссийской переписи населения 2021 г.] 

	Наименование населенного пункта
	Число жителей, чел.
	Средний возраст, лет
	Распределение по основным возрастным группам и полу, чел.

	
	
	
	Моложе трудоспособного
	Трудоспособного
	Старше трудоспособного
	Мужчин
	Женщин

	город Кисловодск
	127521
	43,7
	15331
	77125
	35065
	58352
	69169

	поселок Аликоновка
	1659
	33,8
	474
	885
	300
	744
	915

	поселок Белореченский
	641
	40,1
	110
	387
	144
	299
	342

	поселок Высокогорный
	67
	36,7
	13
	40
	14
	26
	41

	поселок Зеленогорский
	1633
	40,1
	327
	898
	408
	769
	864

	поселок Индустрия
	590
	33,5
	155
	347
	88
	301
	289

	поселок Левоберезовский
	383
	48,0
	40
	196
	147
	172
	211

	поселок Луначарский
	1373
	38,1
	271
	844
	258
	662
	711

	поселок Нарзанный
	572
	40,6
	91
	347
	134
	267
	305

	поселок Новокисловодский
	379
	39,2
	65
	229
	85
	189
	190

	поселок Правоберезовский
	154
	43,2
	28
	81
	45
	84
	70



Данные сведения использованы при определении ряда расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности этих объектов для населения муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края. Территориальная дифференциация (территориальные типы муниципальных образований) применена при нормировании отдельных показателей, при определении которых учитываются особенности местности, плотности и численности населения, класса населенного пункта по численности населения.
[bookmark: _Toc228385094][bookmark: _Toc228431227]
III. Правила и область применения расчетных показателей.
[bookmark: _Toc228385095][bookmark: _Toc228431228]3.1 Правила применения расчетных показателей.
3.1.1 В соответствии с требованиями части 3 статьи 24 ГрК РФ подготовка проекта генерального плана городского округа осуществляется с учетом РНГП и МНГП.
3.1.2 Согласно требованиям пункта 4 части 6 статьи 30 ГрК РФ при подготовке правил землепользования и застройки в границах зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, необходимо установить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, то есть аналогичные показателям МНГП.
3.1.3 В соответствии с требованиями пункта 7 части 4 статьи 42 ГрК РФ материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов местного значения требованиям МНГП, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление КРТ, установленным ПЗЗ, расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
В соответствии с требованиями части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с НГП.
Учет расчетных показателей МНГП при подготовке документов территориального планирования (ДТП), документации по планировке территории (ДППТ) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) (для определения расчетных показателей для целей КРТ) приведен в таблице.

Таблица 49 – Применение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, устанавливаемых в МНГП муниципального образования городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края, при подготовке ДТП, ДППТ и ПЗЗ (для определения расчетных показателей для целей КРТ)
	Наименование расчетных показателей
	Наименование документации

	
	Генеральный план городского округа
	ДППТ
	ПЗЗ

	Объем электропотребления
	+
	+
	+

	Объем газопотребления
	+
	+
	+

	Объем теплоснабжения
	+
	+
	+

	Объем водоснабжения и водоотведения
	+
	+
	+

	Количество резервных скважин на водозаборе
	+
	+
	+

	Размеры земельных участков водоочистных, канализационных очистных и сопутствующих сооружений
	+
	+
	+

	Количество резервных агрегатов насосных станций
	+
	–
	–

	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	+
	–
	–

	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием
	+
	–
	–

	Плотность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
	+
	–
	–

	Для автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
	+
	–
	–

	Для автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием 
	+
	–
	–

	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
	+
	–
	–

	Плотность улично-дорожной сети
	+
	+
	+

	Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения
	+
	–
	–

	Плотность маршрутов общественного пассажирского транспорта (ОПТ)
	+
	–
	–

	Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта, м
	+
	+
	–

	Количество топливозаправочных колонок
	+
	–
	–

	Площадь земельного участка для автозаправочной станции
	+
	+
	+

	Количество постов станций технического обслуживания (СТО)
	+
	–
	–

	Велосипедные дорожки вне границ и в границах населенных пунктов
	+
	–
	–

	Парковочные пространства
	+
	+
	+

	Гаражи транспортных средств
	+
	+
	+

	Количество мест в дошкольных образовательных организациях
	+
	+
	+

	Количество мест в общеобразовательных организациях
	+
	+
	+

	Количество мест в организациях дополнительного образования детей
	+
	–
	–

	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций
	+
	–
	–

	Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций)
	+
	–
	–

	Число мест в ДШИ
	+
	–
	–

	Физкультурно-спортивные сооружения
	+
	+
	+

	Площадь помещений для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	+
	–
	–

	Площадь пола спортивных залов общего пользования
	+
	+
	+

	Площадь зеркала воды бассейнов крытых и открытых общего пользования
	+
	–
	–

	Количество стадионов с трибунами на 1500 мест
	+
	–
	–

	Многофункциональный спортивный комплекс с независимыми зонами
	+
	–
	–

	Жилищная обеспеченность
	+
	+
	+

	Площадь озелененных территорий общего пользования
	+
	–
	–

	Площадки общего пользования различного назначения жилого микрорайона
	+
	–
	–

	Детская библиотека
	+
	–
	–

	Общедоступная библиотека/
Общедоступная библиотека с детским отделением/
Филиал общедоступных библиотек с детским отделением/
Межпоселенческая библиотека
	+
	–
	–

	Краеведческий музей
	+
	–
	–

	Тематический музей
	+
	–
	–

	Театр драматический
	+
	–
	–

	Концертный зал/Концертный коллектив
	+
	–
	–

	Филармония
	+
	–
	–

	Учреждение клубного типа (дом (центр) народного творчества/дворец культуры/дом культуры/дом народов/центр культурного развития/передвижной многофункциональный культурный центр/другой тип культурно-досуговых учреждений)
	+
	–
	–

	Парк культуры и отдыха
	+
	–
	–

	Количество объектов торговли
	+
	–
	–

	Предприятия общественного питания
	+
	–
	–

	Предприятия бытового обслуживания
	+
	–
	–

	Предприятия коммунального обслуживания
	+
	–
	–

	Кладбище традиционного захоронения
	+
	+
	–

	Кладбище урновых захоронений после кремации
	+
	+
	–

	Бюро ритуальных услуг
	+
	+
	–

	Муниципальный архив
	+
	–
	–

	Сооружения по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	+
	+
	–

	Пожарное депо
	+
	+
	+

	Специальные пожарные автомобили, необходимые для укомплектования подразделений пожарной охраны
	+
	–
	–

	Объекты противопожарного водоснабжения
	+
	+
	+

	Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб
	+
	+
	+

	Санитарные посты на водных объектах
	+
	+
	+

	Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах
	+
	+
	+

	Защитные сооружения гражданской обороны
	+
	+
	+



3.1.4 В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП не применяются. В границах зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации МНГП применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.
3.1.5 Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установление максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города-курорта Кисловодска необходимо для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в ДТП (Генеральный план городского округа) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории городского округа.
3.1.6 Определение местоположения планируемого к размещению объекта местного значения следует осуществлять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и максимально допустимого уровня территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования, установленными настоящими МНГП.
3.1.7 Расчет проектной численности населения при разработке градостроительной документации производится на основе нормативного показателя жилищной обеспеченности, который для города-курорта Кисловодска в целом установлен на уровне не менее 26,6 м2 на 1 чел.
3.1.8 При разработке проекта планировки территории следует учитывать общую проектную численность населения с учетом населения в сохраняемой застройки и нового жилищного строительства. Численность населения нового жилищного строительства следует определять, как отношение суммарной площади всех квартир МКД к показателю жилищной обеспеченности. Площадь квартир определяется в соответствии с правилами, установленными СП 54.13330.2022 Здания жилые многоквартирные.

[bookmark: _Toc228385096][bookmark: _Toc228431229]3.2 Область применения расчетных показателей
3.2.1 Действие расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения распространяется на всю территорию города-курорта Кисловодска, на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.
3.2.2 Расчетные показатели МНГП подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения городского округа. Расчетные показатели МНГП применяются при осуществлении государственного контроля за соблюдением ОМСУ законодательства о градостроительной деятельности.
3.2.3 Расчетные показатели МНГП города-курорта Кисловодска могут применяться:
· в условиях аукционов на право заключить договор о КРТ по инициативе ОМСУ города-курорта Кисловодска;
· при подготовке планов и программ комплексного социально-экономического развития города-курорта Кисловодска;
· для принятия решений ОМСУ города-курорта Кисловодска, должностными лицами, осуществляющими контроль за градостроительной деятельностью на территории городского округа;
· физическими и юридическими лицами, а также судебными органами как основание для разрешения споров по вопросам градостроительного проектирования;
· при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту ГП города-курорта Кисловодска;
· при проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;
· в иных случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города-курорта Кисловодска и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.2.4 В случае утверждения в составе региональных нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края области минимальных (максимальных) расчетных показателей уровня обеспеченности (территориальной доступности) объектов местного значения со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, с установленных в МНГП города-курорта Кисловодска, применяются расчетные показатели РНГП Ставропольского края.
[bookmark: _GoBack]3.2.5 При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Ставропольского края, на которые приводятся ссылки в настоящем проекте МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.


Исполняющий обязанности управляющего
делами администрации 
города-курорта Кисловодска                                                              В.А. Ольшанская

Начальник правового
управления администрации 
города-курорта Кисловодска                                                     О.С. Кавалеристова

Исполняющий обязанности начальника 
управления по архитектуре, градостроительству 
и имущественным отношениям администрации
города-курорта Кисловодска                                                                И.В. Очеретная
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