2

	ОТЧЕТ


о фактических показателях надежности и энергетической

эффективности объектов теплоснабжения за 2023 год
     УФСБ России по Ставропольскому краю (стационар МСЧ в г. Кисловодске)
(наименование регулируемой организации)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактические показатели 
	Плановые показатели
	Отклонение

(гр.5-гр.6.)

	
	
	Межотопительный период
	Отопительный период
	Год
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Показатели надежности объектов теплоснабжения

	1.1.
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации 
	0
	0
	0
	-

	0

	1.1.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях
	0
	0
	0
	-
	0

	1.1.2.
	Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, км 
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	0

	1.2.
	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации
	0
	0
	0
	-
	0

	1.2.1.
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	-
	0

	1.2.2.
	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час 
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45
	6,45

	2.
	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

	2.1.
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг ут/Гкал
	58,90
	151,86
	210,76
	168,00
	42,76

	2.2.
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей
	0,053
	0,149
	0,202
	-

	-


	2.3.
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал
	54,24
	151,73
	205,97
	211,60
	-5,63


